VILLA A68  ·  جدول المواد والتشطيبات	الإصدار 01 · 02 أكتوبر 2026
VILLA A68
جدول المواد والتشطيبات
للتوريد والتنفيذ · الخياران 1 و2
التشطيبات المعتمدة لكل غرفة في الطابق الأرضي والطابق العلوي والواجهات والمساحات الخارجية. تعيد الأوصاف صياغة التصميم المعتمد دون افتراض أي تفاصيل فنية غير محددة.
الإصدار  01 · 02 أكتوبر 2026
الحالة  جدول نوايا التصميم
النطاق  61 جدولاً للغرف والمناطق الخارجية
ملاحظات الاعتماد
1. الرموز المرجعية هي معرفات لجدول Villa A68، وليست رموزاً للمصنع أو المنتج.
1. تعيد الأوصاف تقديم مواصفات التصميم المعتمدة؛ ولم يتم إدخال أي مواد بديلة.
1. في حال عدم تحديد جهة التصنيع، يُذكر في البنود "يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً." — مع بقاء نوع المادة ولونها ولمستها النهائية كما هو محدد.
1. تتطلب جميع التشطيبات عينة ملموسة معتمدة ومخططاً تنفيذياً قبل الشراء.
1. تظل جهة التصنيع النهائية، والتشغيلة (الدفعة)، والتركيب الفني، ومقاومة الحريق، ومقاومة الانزلاق، ونظام المناطق الرطبة خاضعة للاعتماد في حال عدم ذكرها.


دليل مراجع الجدول
	الفئة
	مجموعة المواد
	أساس الاعتماد
	الحالة

	ST-01 / ST-02
	رخام بيج / إمبيرادور داكن
	نية التصميم المعتمدة للحجر الطبيعي
	عينة مطلوبة

	ST-03 / ST-04
	ترافيرتين / حجر جيري
	نية التصميم المعتمدة للحجر الطبيعي
	عينة مطلوبة

	ST-05 / TL-01
	حجر مصنّع، كوارتز / بورسلان
	نية التصميم المعتمدة للأسطح المصنّعة
	عينة مطلوبة

	JN-01 / JN-02
	جوز مدخن / بلوط، تيك وتأثير خشبي
	نية التصميم المعتمدة لأعمال النجارة
	مخطط تنفيذي مطلوب

	WF-01
	دهان، لياسة، ميكروسمنت ومحارة خارجية
	عائلة اللون والتشطيب المعتمدة
	نموذج تنفيذي مطلوب

	MT-01 / GL-01
	نحاس، برونز / زجاج شفاف أو مضلع
	نية التصميم المعتمدة للمعادن والزجاج
	عينة مطلوبة

	TX-01 / LT-01
	منسوجات / إضاءة زخرفية ومعمارية
	النية البصرية المعتمدة
	ورقة بيانات مطلوبة

	LS-01 / FL-01
	زراعة تنسيقية / أرضيات أمان
	النية المعتمدة لتنسيق الموقع
	تقديم فني مطلوب




الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
المدخل الرئيسي والبهو
الطابق الأرضي  ·  عرض البهو 4.20 m · فتحة بعرض 1.30 m تؤدي إلى جناح المعيشة · الدرج وحمام الضيوف يتفرعان من المساحة نفسها
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-02 / ST-01 / MT-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] رخام بيج
	الأرضيات / التبليط
	رخام بيج مصقول مقاس 90×90 cm، تركيب مستقيم، مع ميدالية مركزية من رخام إمبيرادور الداكن محاطة بخطوط تطعيم من النحاس المفرش بعرض 5 cm.
	90 cm · 5 cm
	المدخل الرئيسي والبهو — الأرضيات

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	الجدران / الدهان
	جبس مصقول بلون أبيض مائل للدفء (off-white)؛ جدار واحد من الحجر الكريمي المضلع رأسياً كخلفية للكونسول. فاصل نحاسي رفيع عند مستوى النعلة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المدخل الرئيسي والبهو — الجدران

	MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	الأسقف
	سقف دائري غائر مع إضاءة مخفية محيطية (3000 K غير مباشرة)، سبوتات صغيرة بدون إطار (trimless pinhole)، ونجفة متدلية رأسياً من النحاس والزجاج على محور الميدالية.
	3000 K
	المدخل الرئيسي والبهو — الأسقف والإضاءة

	ST-01 / JN-02
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	خزانة عباءات مدمجة بكامل الارتفاع، تفتح بالضغط، مشطبة بنفس لون الجدار لتبدو كجزء منه. كونسول رخامي معلق بطول 2.20 m.
	2.20 m
	المدخل الرئيسي والبهو — أعمال النجارة

	MT-01 / GL-01 / LS-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مرآة مقوسة من النحاس المفرش، زوج من الأبليكات من زجاج الألباستر، حوض نباتات منحوت واحد. لا شيء غير ذلك — يظل البهو مدخلاً انتقالياً وليس غرفة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المدخل الرئيسي والبهو — الديكور

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المدخل الرئيسي والبهو — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	المدخل الرئيسي والبهو — الجدار المميز للمدخل

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	المدخل الرئيسي والبهو — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — محيط جميع الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المدخل الرئيسي والبهو — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
مجلس الضيوف الرسمي
الطابق الأرضي  ·  بطول 9.50 m × عمق 5.65 m — الجناح الجنوبي، مباشرة من المدخل، وفقاً للأبعاد الموضحة في المخطط المعتمد
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-02 / MT-01 / LT-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مدفأة غاز خطية بعرض 1.60 m غائرة في الجدار المميز المكسى بالألواح، بإطار من رخام إمبيرادور الداكن المصقول المطفي مع فاصل ظل من النحاس المفرش ورف موقد حجري معلق. مجرى المدخنة ممدد داخل عمق القاطع الحالي — دون أي تغيير إنشائي.
	1.60 m
	مجلس الضيوف الرسمي — المدفأة

	ST-02 / MT-01 / TX-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	كنب موديولار تفصيل على طول ثلاثة جدران، بعمق 90 cm، مخمل بلون رمادي داكن (taupe)، تصميم مخصص بدون أطراف متدلية (no-skirt) مع أرجل مغطاة بالنحاس المفرش. طاولتان جانبيتان مكعبتان من رخام إمبيرادور الداكن عند الزوايا.
	90 cm
	مجلس الضيوف الرسمي — الأثاث

	MT-01 / TX-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] منسوجات
	الجدران / الدهان
	ألواح قماشية منجدة بكامل الارتفاع بلون رملي دافئ، محاطة بقطاعات نحاسية مفرشة رأسية مقاس 20 mm بإيقاع متكرر وطويل — وهو التصميم المميز للغرفة.
	20 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — الجدار المميز

	MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	الأسقف
	إضاءة مخفية محيطية متدرجة مع إضاءة غير مباشرة دافئة، ثريا متدلية كبيرة من النحاس والزجاج في المنتصف، وأبليكات جدارية مزدوجة بين الألواح.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	مجلس الضيوف الرسمي — الأسقف والإضاءة

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	الأبواب / معالجة النوافذ
	طبقة داخلية من الكتان الشفاف (sheer) بالإضافة إلى ستائر تعتيم (blackout) ثقيلة باللون الكريمي، كلاهما على مجرى سقف غائر — بدون قضيب ظاهر.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	مجلس الضيوف الرسمي — الستائر

	ST-01 / TX-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] منسوجات
	الأرضيات / التبليط
	رخام بيج مصقول مع سجادة كريمية ذات وبر قصير مقاس 4×6 m بأبعاد تسمح باستقرار الأرجل الأمامية لجميع المقاعد عليها.
	6 m
	مجلس الضيوف الرسمي — الأرضيات

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	مجلس الضيوف الرسمي — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	مجلس الضيوف الرسمي — جدار المدفأة / التلفزيون

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	مجلس الضيوف الرسمي — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — محيط جميع الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	مجلس الضيوف الرسمي — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-02 / ST-03 / ST-01 / MT-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	المدفأة
	مدفأة خطية مدمجة محاطة بتكسية من ألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched) وإطار من النحاس المفرش (PVD أو صلب) المطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	صندوق مدفأة 1500–1800 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — جدار المدفأة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة المعيشة العائلية الرئيسية
الطابق الأرضي  ·  9.41 × 6.90 m — الشمال الغربي، مفتوحة على المطبخ
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / JN-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	الجدران / الدهان
	رخام بيج بعروق متطابقة (book-matched) على كامل العرض مع تجويف غائر للشاشة محاط بفاصل نحاسي مقاس 20 mm؛ كونسول معلق من الجوز المدخن بطول 3.60 m مع إضاءة LED مخفية بفاصل ظل أسفله.
	20 mm · 3.60 m
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الجدار المميز للتلفزيون

	ST-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مدفأة غاز خطية بطول 1.80 m تقع مباشرة أسفل تجويف الشاشة ضمن نفس مستوى الرخام، بحيث يظهر التلفزيون والمدفأة والكونسول كتكوين معماري واحد بدلاً من ثلاثة عناصر مضافة بشكل منفصل. يرتد الحجر بمقدار 60 cm فوق الفتحة؛ مع إخفاء عازل الحرارة ومجرى المدخنة داخل هيكل الجدار.
	1.80 m · 60 cm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — دمج المدفأة

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الجدران / الدهان
	تكسية من شرائح خشب البلوط الرأسية (شرائح 40 mm / فواصل 20 mm) على خلفية عازلة للصوت داكنة على طول الجدار الداخلي الطويل — للتحكم في صدى الصوت في غرفة بهذا الحجم.
	40 mm · 20 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الجدار الجمالي

	ST-03 / ST-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] رخام بيج
	تشطيب خاص / تجهيزات
	كنبة بوكليه كريمية بأربعة مقاعد، أربعة كراسي استرخاء من المخمل بلون رمادي داكن (taupe)، طاولة قهوة من الترافيرتين والنحاس؛ القسم الثاني يحتوي على كنبتين متقابلتين بلون رمادي داكن وطاولة بسطح رخامي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الأثاث

	ST-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] نحاس مفرش
	الأسقف
	إضاءة مخفية متدرجة مع فاصل نحاسي، ثريتان كرويتان متطابقتان من النحاس والألباستر (واحدة لكل قسم)، سبوتات موجهة لإنارة الرخام (wall-grazing)، ومصباحان أرضيان من النحاس.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الأسقف والإضاءة

	MT-01 / TX-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سجاد من مزيج الحرير الكريمي لكل مجموعة جلوس، ستائر من الكتان الشفاف مع ستائر تعتيم (blackout) كريمية على مجرى غائر، ووسائد من الحرير باللونين البرونزي والكريمي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — المنسوجات

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جدار المدفأة / التلفزيون

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — محيط جميع الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-02 / ST-03 / ST-01 / MT-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	المدفأة
	مدفأة خطية مدمجة محاطة بتكسية من ألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched) وإطار من النحاس المفرش (PVD أو صلب) المطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	صندوق مدفأة 1500–1800 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جدار المدفأة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
منطقة تناول الطعام
الطابق الأرضي  ·  بعمق 5.65 m × 4.20 m — شمال شرق مجلس الضيوف، من جهة المطبخ، تماماً كما هو مخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / JN-01 / MT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	أسطح العمل / الحجر
	طاولة مستديرة تفصيل بقطر 1.80 m، سطح من الرخام البيج الصلب على قاعدة منحوتة من الجوز المدخن؛ ثمانية كراسي من الجلد الكريمي بإطارات من خشب الجوز وقواعد أرجل نحاسية (sabots).
	1.80 m
	منطقة تناول الطعام — الطاولة والمقاعد

	ST-01 / JN-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	بوفيه وخزانة أواني من الجوز المدخن بكامل الارتفاع مع أبواب من الزجاج المضلع، إضاءة LED داخلية، وسطح رخامي يرتد بمقدار 10 cm على الجدار.
	10 cm
	منطقة تناول الطعام — أعمال النجارة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ثريا نحاسية مستديرة متعددة المستويات مع ناشرات إضاءة من الألباستر، معلقة على ارتفاع 80 cm فوق الطاولة، ومزودة بمفتاح تعتيم (dimmer) مخصص. الإضاءة المخفية للمحيط الجمالي فقط.
	80 cm
	منطقة تناول الطعام — الإضاءة

	WF-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	الجدران / الدهان
	جبس كريمي مع لوح مرآة كبير من البرونز العتيق (antique-bronze) مقابل النافذة لمضاعفة الضوء الطبيعي وتوسيع المنطقة بصرياً.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة تناول الطعام — الجدران

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	منطقة تناول الطعام — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	منطقة تناول الطعام — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة تناول الطعام — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	منطقة تناول الطعام — الجدار المميز لغرفة الطعام

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	منطقة تناول الطعام — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	منطقة تناول الطعام — محيط جميع الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	منطقة تناول الطعام — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	منطقة تناول الطعام — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة تناول الطعام — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-01 / JN-01 / JN-02
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	أسطح العمل / الحجر
	سطح طاولة طعام من الرخام البيج (مطابق لنوع رخام الأرضية)، مصقول مطفي، بحافة مشطوفة بمقدار 2 mm؛ بوفيه جانبي من الجوز/البلوط. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20–30 mm
	منطقة تناول الطعام — الطاولة والبوفيه الجانبي


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
المطبخ
الطابق الأرضي  ·  الشريط الشمالي من الواجهة البالغ طولها 12.00 m — مفتوح على منطقتي المعيشة وتناول الطعام، المجلى أسفل النافذة الشمالية، وباب الخدمة يؤدي إلى غرفة العاملة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	خزائن بدون مقابض بكامل الارتفاع مطلية باللاكيه الكريمي المطفي للوحدات الطولية؛ وقشرة جوز مدخن لجزيرة المطبخ والوحدات المنخفضة. الأجهزة مدمجة بالكامل خلف الألواح باستثناء عمود فرن مميز واحد.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المطبخ — الخزائن

	ST-01 / ST-05
	[image: ] رخام بيج
[image: ] كوارتز
	الأرضيات / التبليط
	أسطح عمل من الحجر المصنع (sintered stone) بمظهر الرخام البيج (لمتانة أعلى من الرخام الطبيعي لأسطح العمل)، مع خلفية (splashback) بكامل الارتفاع وبعروق متطابقة (book-matched) خلف موقد الطهي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المطبخ — الأسطح

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	أسطح العمل / الحجر
	حافة شلال (waterfall) مع بروز بمقدار 35 cm لثلاثة مقاعد مرتفعة من النحاس والجلد؛ ومأخذ طاقة نحاسي غائر في السطح.
	35 cm
	المطبخ — جزيرة المطبخ

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ثلاث نجفات نحاسية رفيعة فوق جزيرة المطبخ، إضاءة LED مخصصة للعمل أسفل الخزائن، وإضاءة أسفل النعلة (toe-kick) للاستخدام الليلي. جميعها بقوة 3000 K لتتناسب مع جناح المعيشة.
	3000 K
	المطبخ — الإضاءة

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	المطبخ — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	المطبخ — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المطبخ — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	المطبخ — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	المطبخ — محيط جميع الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	المطبخ — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	المطبخ — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المطبخ — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	خزائن المطبخ
	وحدات طولية من قشرة الجوز المدخن + وحدات سفلية مطلية باللاكيه المطفي بلون رمادي داكن دافئ (warm taupe)، بمقابض مخفية على شكل حرف J-profile، ومفصلات وأدراج هيدروليكية (soft-close). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	هيكل بسماكة 18 mm · عمق الوحدات السفلية 600 mm
	المطبخ — الوحدات السفلية، العلوية، الطولية وجزيرة المطبخ

	ST-01 / ST-05
	[image: ] رخام بيج
[image: ] كوارتز
	سطح عمل المطبخ
	رخام أو حجر مصنع (sintered stone) بلون بيج / كالاكاتا، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 مم + 40 مم حافة مشطوبة / جزيرة شلال
	المطبخ — أسطح العمل وجزيرة المطبخ

	ST-01 / ST-05
	[image: ] رخام بيج
[image: ] كوارتز
	الخلفية (Splashback)
	لوح بكامل الارتفاع من الرخام أو الحجر المصنع المطابق بلون بيج / كالاكاتا. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	لوح يمتد حتى الجانب السفلي من الوحدات العلوية
	المطبخ — جدران الطهي والمجلى


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الدرج
الطابق الأرضي  ·  شاحط بعرض 2.15 m · عدد 20 درجة (قائمة) · بسطة بعرض 2.81 m
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] نحاس مفرش
	الأرضيات / التبليط
	نائم الدرج من الرخام البيج مع تطعيم نحاسي مفرش عند الأنف (nosing) مقاس 15 mm؛ وقائم الدرج مغلق بلون كريمي مطفي للحفاظ على مظهر الشاحط خفيفاً.
	15 mm
	الدرج — نائم وقائم الدرج

	JN-01 / GL-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] زجاج شفاف
	المعادن / الإكسسوارات
	ألواح زجاجية مصفحة شفافة بدون إطار بسماكة 12 mm مثبتة في مجرى نحيف غائر من الستانلس ستيل، مع درابزين مثبت على الجدار بغطاء من الجوز المدخن — تصميم معاصر، نظيف وشفاف بالكامل يطل على البهو.
	12 mm
	الدرج — حاجز الحماية (الدرابزين)

	MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة LED مستمرة تضيء الجانب السفلي من الدرابزين بالإضافة إلى وحدة إضاءة رأسية متدلية من النحاس والزجاج في الفراغ، مرئية من البهو.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الدرج — الإضاءة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الجدران / الدهان
	طلاء جيري (limewash) بلون جريج دافئ مع عمل فني منحوت كبير؛ ويتحول الفراغ أسفل الدرج إلى وحدة تخزين مخفية متساوية مع الجدار.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الدرج — الجدار وأسفل الدرج

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	درجات السلم (النائم)
	نائم وقائم الدرج من الرخام البيج الصلب، مصقول مطفي، مع 3 حزوز مانعة للانزلاق عند الأنف. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	النائم 300 mm · القائم 160–170 mm · 20–30 mm
	الدرج — جميع الشواحط والبسطات

	GL-01
	[image: ] زجاج شفاف
	حاجز الحماية (الدرابزين)
	زجاج مصفح ومقسى شفاف بدون إطار مثبت في مجرى أرضي غائر، بدون قضبان تثبيت للدرابزين. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	زجاج مصفح 12+12 mm · بارتفاع 1100 mm
	الدرج — الجانب المفتوح للشواحط والبسطات

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	مقبض الدرابزين
	مقبض درابزين نحيف مثبت على الجدار من النحاس المفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	Ø40 mm
	الدرج — جهة الجدار

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	إضاءة الدرج
	إضاءة درجات غائرة LED بقوة 2700K / شريط LED أسفل نائم الدرجة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الدرج — كل درجة رقم 2

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5
	—
	الدرج — جدران بئر السلم

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الدرج — جدران بئر السلم

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	الدرج — جدار الدرج ذو الارتفاع المزدوج

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار؛ نجفة مميزة في الفراغ ذو الارتفاع المزدوج. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الدرج — بطنية الدرج والفراغ

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	النعلات
	نعلة درج (سكيرتينج) من الرخام البيج الصلب المطابق للنائم والقائم
	100 mm
	الدرج — نعلة الدرج الجانبية


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
حمامات الضيوف
الطابق الأرضي  ·  حمام ضيوف بمقدار 2.40 × 1.20 m متفرع من البهو · حمام ثانٍ بعرض 1.82 m من جهة غرفة العاملة، كلاهما كما هو مخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-02 / JN-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] خشب جوز مدخن
	تشطيب خاص / تجهيزات
	رخام إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (book-matched) بكامل الارتفاع على جدار المغسلة، وحجر بيج مصقول مطفي في الأماكن الأخرى، مغسلة معلقة من الجوز المدخن مع حوض حجري مدمج.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمامات الضيوف — دورة مياه الضيوف

	ST-03 / JN-02 / MT-01 / LT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	جدران وأرضية من الترافيرتين المصقول المطفي، مغسلة من البلوط الفاتح، حوض حجري فوق السطح (vessel basin)، مرآة مستديرة بإطار نحاسي وإضاءة خلفية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمامات الضيوف — الحمام الثاني

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مرايا بإضاءة خلفية، تجويف مضاء للإكسسوارات، وإضاءة مخفية محيطية — بدون إضاءة سبوت لايت مباشرة فوق المرآة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمامات الضيوف — الإضاءة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المعادن / الإكسسوارات
	خلاطات مثبتة على الجدار من النحاس المفرش، سيفون مخفي مع لوحة ضغط نحاسية، ومرحاض معلق.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمامات الضيوف — التجهيزات

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	أرضية الحمام
	رخام بيج، تشطيب مصقول مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	حمامات الضيوف — كامل الأرضية

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	جدران الحمام
	تكسية كاملة الارتفاع من الرخام البيج، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 mm · 15–20 mm
	حمامات الضيوف — الجدران الرطبة بكامل الارتفاع

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمامات الضيوف — مناطق الجدران غير المبلطة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched) خلف المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	حمامات الضيوف — جدار المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	حمامات الضيوف — كامل السقف

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	مغسلة معلقة، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%، أدراج هيدروليكية (soft-close)، وإضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	حمامات الضيوف — جدار المغسلة

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	سطح المغسلة
	سطح من الرخام البيج مع حوض مدمج مصبوب، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	حمامات الضيوف — المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون إطار (rimless) مع سيفون مخفي، بلون أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات من النحاس المفرش (PVD أو صلب) المطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمامات الضيوف — المرحاض والحوض

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — خلاطات، طقم دش، علاقة مناشف، وإكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمامات الضيوف — جميع التجهيزات

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي، قلب مقاوم للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	حمامات الضيوف — باب المدخل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الممرات والمناطق الانتقالية
الطابق الأرضي  ·  الروابط بين البهو والأجنحة وممر الخدمة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / MT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] نحاس مفرش
	الأرضيات / التبليط
	رخام بيج مستمر مع شريط تطعيم نحاسي بعرض 5 cm يحدد الانتقال بين جناح الضيوف وجناح العائلة.
	5 cm
	الممرات والمناطق الانتقالية — الأرضيات

	JN-01 / WF-01 / MT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الأبواب / معالجة النوافذ
	أبواب بكامل الارتفاع متساوية مع الجدار من قشرة الجوز المدخن مع مقابض نحاسية رأسية؛ أبواب الخدمة مدهونة بنفس لون الجدار ومتساوية معه لتختفي تماماً.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الممرات والمناطق الانتقالية — الأبواب

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة سقف مخفية خطية بالإضافة إلى سبوتات صغيرة (pinhole) هادئة موجهة لإنارة الجدار — مصممة عمداً لتكون إضاءتها أخف من الغرف التي تخدمها.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الممرات والمناطق الانتقالية — الإضاءة

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	كونسول واحد مع قطعة منحوتة واحدة ولوحة تجريدية مؤطرة واحدة لكل ممر. البساطة والحد الأدنى هما الأساس.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الممرات والمناطق الانتقالية — الأعمال الفنية

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الممرات والمناطق الانتقالية — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	الممرات والمناطق الانتقالية — الجدار النهائي للممر

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	الممرات والمناطق الانتقالية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — محيط جميع الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الممرات والمناطق الانتقالية — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة العاملة، حمام الخدمة والغلاية
الطابق الأرضي  ·  غرفة العاملة في الزاوية الشمالية الشرقية كما هو مخطط · حمام الخدمة 1.82 m · تجويف الغلاية 1.60 m متفرع من قلب الدرج
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سرير مفرد مع لوح رأسية منجد، خزانة ملابس بارتفاع كامل مكسوة بقشرة البلوط مع رف مفتوح، مكتب بطول 1.10 m، وستارة رول عازلة للضوء (بلاك آوت) على النافذة الموضحة بالرسم.
	1.10 m
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — غرفة الخادمة

	ST-03 / TL-01 / LT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	تشطيب خاص / تجهيزات
	بورسلان بمظهر الترافرتين بارتفاع كامل، مرحاض معلق بجدار مع خزان طرد مخفي، وحدة مغسلة مدمجة بسطح حجري — مع إبقاء التمديدات الصحية تماماً على جدار التمديدات الرطب الموضح بالرسم.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — حمام الخدمة

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	غسالة ومجفف ملابس فوق بعضهما في تجويف مهوى خلف أبواب مخفية، مع الإبقاء على تجويف الغلاية بجوار بئر السلم في موضعه الموضح بالرسم وتزويده بفتحة صيانة بشفرات جريلية (لوفر).
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — الغسيل والغلاية

	TL-01 / WF-01 / LT-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	دهان بلون جريج دافئ، أرضية بورسلان بيج مطفي، إضاءة مخفية واحدة بالإضافة إلى سبوتات غائرة بدرجة حرارة 3000 K لتتناسب مع بقية الطابق الأرضي.
	3000 K
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — التشطيبات والإضاءة

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — كامل محيط الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	أرضية الحمام
	رخام بيج، تشطيب مصقول مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — كامل الأرضية

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	جدران الحمام
	تكسية كاملة الارتفاع من الرخام البيج، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 mm · 15–20 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جدران التمديدات الرطبة بارتفاع كامل

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched) خلف المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جدار وحدة المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — كامل السقف

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	مغسلة معلقة، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%، أدراج هيدروليكية (soft-close)، وإضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جدار وحدة المغسلة

	ST-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] زجاج شفاف
	منطقة الدش
	جدران من رخام بيج، تجويف رخامي مضلع، قاطع زجاجي بدون إطار من زجاج منخفض الحديد بسماكة 10 mm؛ مجرى تصريف خطي مع غطاء مبلط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — كابينة دش مفتوحة (ممشى)

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	سطح المغسلة
	سطح من الرخام البيج مع حوض مدمج مصبوب، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — وحدة المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون إطار (rimless) مع سيفون مخفي، بلون أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات من النحاس المفرش (PVD أو صلب) المطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — المرحاض وحوض المغسلة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — خلاطات، طقم دش، علاقة مناشف، وإكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جميع التجهيزات

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي، قلب مقاوم للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — باب المدخل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
البهو العلوي المركزي
الطابق العلوي  ·  ممر حركة صافٍ بمساحة 3.75 m × 2.50 m · أربعة أبواب لغرف النوم وفراغ السلم
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] نحاس مفرش
	الأرضيات / التبليط
	نفس الرخام البيج المصقول بمقاس 90×90 cm المستخدم في الطابق الأرضي، بتركيب مستقيم، مع إطار غائر من النحاس المصقول بعرض 3 cm يحدد محيط البهو. سجادة ممر (مشاية) من الحرير والصوف بلون جريج منسوجة يدوياً تضفي نعومة على المنتصف.
	90 cm · 3 cm
	البهو العلوي المركزي — الأرضيات

	JN-01 / WF-01 / MT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	جبس مصقول بلون كريمي دافئ مع فواصل ألواح رأسية نحيفة. جميع أبواب غرف النوم الأربعة بارتفاع كامل من خشب الجوز المدخن، مستوية مع التكسية، مع مقابض غائرة من النحاس المصقول — تفاصيل متطابقة لتمنح البهو مظهراً هادئاً.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	البهو العلوي المركزي — الجدران والأبواب

	GL-01 / LT-01
	[image: ] زجاج شفاف
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	محيط جبسي متدرج مع إضاءة مخفية مستمرة بدرجة حرارة 3000 K، سبوتات غائرة بدون إطار (بينهول) موجهة نحو الأبواب، ثريا زجاجية فنية صغيرة متدلية على المحور، بالإضافة إلى شريط LED مخصص بدرجة حرارة 3000 K أسفل الخزائن وتجويف مفتوح بإضاءة خلفية في المطبخ التحضيري. دائرة إضاءة ليلية بنسبة 5% للإضاءة المخفية والتجويف فقط.
	3000 K · 3000 K · 5%
	البهو العلوي المركزي — السقف والإضاءة

	ST-05 / JN-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] كوارتز
[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	مطبخ تحضيري جاف مدمج بارتفاع كامل بطول 1.60 m، مستوٍ مع تكسية الجدران: خزائن سفلية بدون مقابض مطلية بطلاء لكر بلون بيج-رمادي داكن (توب) وخشب جوز مدخن مع وحدات تخزين سحب مخفية، سطح عمل بسماكة 20 mm من الحجر المصنع (السينترد) البيج غير اللامع مع نعلة جدارية خلفية بارتفاع كامل مطابقة، حوض صغير يركب من الأسفل مع خلاط نحيف من النحاس المصقول، خزائن علوية من خشب الجوز تفتح بالضغط، وتجويف مفتوح بإضاءة خلفية بينها لماكينة القهوة والغلاية والأواني. مقابس ومنافذ USB من النحاس المصقول غائرة في خلفية التجويف، مع نعلة سفلية غائرة (فصل ظل) وفواصل نحاسية تؤطر الوحدة.
	1.60 m · 20 mm
	البهو العلوي المركزي — المطبخ التحضيري

	ST-01 / JN-01 / WF-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	تشطيب خاص / تجهيزات
	رخام بيج · جوز مدخن · جبس كريمي · نحاس مصقول · حرير وصوف بلون جريج.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	البهو العلوي المركزي — المواد

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	البهو العلوي المركزي — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	البهو العلوي المركزي — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	البهو العلوي المركزي — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	البهو العلوي المركزي — جدار المطبخ التحضيري

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	البهو العلوي المركزي — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	البهو العلوي المركزي — كامل محيط الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	البهو العلوي المركزي — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	البهو العلوي المركزي — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	البهو العلوي المركزي — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	خزائن المطبخ
	مطبخ تحضيري مدمج، وحدات علوية وسفلية بطلاء لكر مطفي بلون بيج دافئ/رمادي داكن (توب) مع قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (mr-mdf)، وتجويف مفتوح بطلاء لكر مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 / 350 mm
	البهو العلوي المركزي — جدار المطبخ التحضيري

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	سطح عمل المطبخ
	رخام بيج (مطابق لعائلة الرخام المستخدم في الأرضية)، مصقول مطفي، بحافة مشطوفة بمقدار 2 mm مع حوض صغير يركب من الأسفل. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	البهو العلوي المركزي — المطبخ التحضيري

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	الخلفية (Splashback)
	لوح حجري مطابق مع إضاءة LED أسفل الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	بارتفاع كامل بين الوحدات
	البهو العلوي المركزي — المطبخ التحضيري


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
بسطة السلم والجدار المميز
الطابق العلوي  ·  سلم بعرض 2.15 m يصل إلى الجانب الشرقي من البهو
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-04 / LT-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الجدران / الدهان
	حجر جيري كريمي مضلع رأسياً بارتفاع كامل، بخطوة تضليع 60 mm، يضاء بإضاءة غاسلة من فتحة مخفية عند مستوى السقف لتظهر التضليع كظلال وأنوار بدلاً من مجرد ملمس بارز.
	60 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — الجدار المميز

	GL-01
	[image: ] زجاج شفاف
	المعادن / الإكسسوارات
	زجاج مصفح شفاف بدون إطار بسماكة 12 mm مثبت في مجرى غائر من الستانلس ستيل مع نعلة حماية علوية نحيفة، استمراراً لتفاصيل سلم الطابق الأرضي دون تغيير. بدون قضبان رأسية.
	12 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — الدربزين (الدرابزين)

	ST-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] نحاس مفرش
	الأرضيات / التبليط
	درجات سلم من الرخام البيج بسماكة 20 mm مع شريط أنف الدرجة غائر من النحاس المصقول بمقاس 10 mm؛ إضاءة LED مخفية أسفل أنف كل درجة على دائرة إضاءة ليلية منخفضة المستوى منفصلة.
	20 mm · 10 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — درجات وبسطة السلم

	MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ثريا متدلية من قضبان النحاس والزجاج في الفراغ، مثبتة بحيث يكون العنصر السفلي منها مرئياً من بهو الطابق الأرضي وتتمركز الكتلة الرئيسية عند مستوى العين في البسطة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	بسطة السلم والجدار المميز — الإضاءة التزيينية

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	تشطيب خاص / تجهيزات
	تجويف غائر من خشب الجوز مع مجسم فني مضاء، وطاولة كونسول نحيفة بسطح حجري على جدار الارتداد.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	بسطة السلم والجدار المميز — العناصر الجمالية (اللمسات الفنية)

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	درجات السلم (النائم)
	نائم وقائم الدرج من الرخام البيج الصلب، مصقول مطفي، مع 3 حزوز مانعة للانزلاق عند الأنف. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	النائم 300 mm · القائم 160–170 mm · 20–30 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — جميع قلبات وبسطات السلم

	GL-01
	[image: ] زجاج شفاف
	حاجز الحماية (الدرابزين)
	زجاج مصفح ومقسى شفاف بدون إطار مثبت في مجرى أرضي غائر، بدون قضبان تثبيت للدرابزين. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	زجاج مصفح 12+12 mm · بارتفاع 1100 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — الجانب المفتوح للقلبات والبسطة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	مقبض الدرابزين
	مقبض درابزين نحيف مثبت على الجدار من النحاس المفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	Ø40 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — جانب الجدار

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	إضاءة الدرج
	إضاءة درجات غائرة LED بقوة 2700K / شريط LED أسفل نائم الدرجة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	بسطة الدرج والجدار المميز — كل درجة رقم 2

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5
	—
	بسطة السلم والجدار المميز — جدران بئر السلم

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	بسطة السلم والجدار المميز — جدران بئر السلم

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	بسطة السلم والجدار المميز — جدار السلم بارتفاع مزدوج

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار؛ نجفة مميزة في الفراغ ذو الارتفاع المزدوج. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	بسطة السلم والجدار المميز — بطنية السلم والفراغ

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	النعلات
	نعلة درج (سكيرتينج) من الرخام البيج الصلب المطابق للنائم والقائم
	100 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — فخذ السلم الجداري


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي
الطابق العلوي  ·  4.05 m × 5.40 m (4.10 m عند جدار السرير) · حمام خاص ملحق 1.80 m × 2.90 m · نافذة مسبقة الصنع (PC) جهة الغرب
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سرير كينج بمقاس 180×200 متمركز على الجدار الداخلي الطويل، بمسافة خلوص 1.05 m حتى صف خزائن الملابس، ومقعد منجد بطول 1.60 m عند نهاية السرير. طاولتان جانبيتان (كومودينو) عائمتان من خشب الجوز بمقاس 55 cm مع مقابس مخفية.
	200 k · 1.05 m · 1.60 m · 55 cm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — السرير والتوزيع

	MT-01 / TX-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] منسوجات
	الجدران / الدهان
	جدار خلفية السرير بارتفاع كامل من ألواح قماش البوكلي الكريمي مع فواصل رأسية من النحاس المصقول بمقاس 15 mm، يحيط به لوحان حجريان بمظهر الألباستر بإضاءة خلفية يعملان كإضاءة ليلية للغرفة.
	15 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — خلفية السرير / الجدار المميز

	JN-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	أعمال خشبية بارتفاع كامل من خشب الجوز المدخن بطول 3.40 m: مجموعتان من الخزائن المضلعة ذات 4 أبواب بمفصلات مع مقابض غائرة (فصل ظل) من النحاس، وتجويف تسريحة مفتوح في المنتصف مع وحدة أدراج، مرآة، وإضاءة LED دافئة غاسلة.
	3.40 m
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — خزائن الملابس والتخزين

	ST-01 / JN-01 / MT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	الجدران / الدهان
	شاشة بمقاس 65" غائرة في لوح رخامي بيج دافئ مؤطر بالنحاس، فوق وحدة تلفزيون (ميديا كونسول) مضلعة من خشب الجوز بسطح حجري.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — جدار التلفزيون

	ST-01 / JN-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	طاولة تسريحة مصممة خصيصاً من خشب الجوز بطول 1.40 m مع سطح من الرخام الكريمي، مرآة دائرية نحاسية بإضاءة خلفية، وكرسي دوار من قماش البوكلي عند النافذة الغربية.
	1.40 m
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — التسريحة

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	جبس متدرج مع إضاءة مخفية مستمرة بدرجة حرارة 3000 K، سبوتات غائرة بدون إطار تسلط الضوء على الأعمال الخشبية، زوج من الثريات المتدلية من الألباستر عند رأسية السرير، مع مفاتيح تعتيم ثنائية الاتجاه (ديفاتير) عند الباب وجانبي السرير.
	3000 K
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — السقف والإضاءة

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	الأرضيات / التبليط
	باركيه بلوط دافئ بنمط عظم السمكة (هيرنجبون)، بمقاس 90×450 mm، مصقول ومطلي بطلاء لكر مطفي. سجادة من الصوف بلون جريج مغزولة يدوياً بمقاس 2.40×3.00 m تحت الثلثين السفليين من السرير.
	450 mm · 3.00 m
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — الأرضيات والسجاد

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	الأبواب / معالجة النوافذ
	مجرى ثنائي غائر: ستارة شيفون كتان بلون عاجي بالإضافة إلى ستارة عازلة للضوء (بلاك آوت) بلون رمادي داكن (توب) بنسيج مطفي ثقيل الوزن، ممتدة من الجدار إلى الجدار ومعلقة من السقف.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — الستائر

	ST-01 / JN-01 / JN-02 / MT-01 / TX-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	تشطيب خاص / تجهيزات
	بوكلي كريمي · جوز مدخن · رخام بيج · نحاس مصقول · بلوط · صوف بلون جريج.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — المواد

	JN-01 / JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأرضيات
	أرضية ألواح خشب هندسي (جوز مدخن / بلوط)، معالجة بالزيت المطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	190×1900 mm · 15 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — كامل محيط الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بارتفاع كامل، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (mr-mdf)، طلاء لكر مطفي بلمعان 10%، إضاءة LED داخلية، آلية إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — الجناح الجنوبي الغربي — جدار خزائن الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس
الطابق العلوي  ·  2.60 m × 1.95 m · بين غرفة النوم والحمام الملحق، على الفتحة الموضحة بالرسم
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	وحدات بارتفاع كامل من خشب الجوز المدخن على كلا الجدارين الطويلين: قضبان تعليق على ارتفاع 1.05 m و 1.90 m، أرفف قابلة للتعديل، وأربع مجموعات أدراج ذاتية الإغلاق (ناعم) مع صواني مجوهرات مبطنة بالجلد.
	1.05 m · 1.90 m
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — خزائن الملابس

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	وحدتان مركزيتان من الزجاج المضلع (المقصب) مع إطارات من النحاس المصقول للحقائب والأحذية، مع إضاءة داخلية لكل رف.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — أقسام العرض

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	قطاع إضاءة LED بدرجة حرارة 3000 K خلف كل قضيب تعليق وأسفل كل رف، يعمل بحساسات حركة (PIR) لتضيء الوحدات بمجرد فتح الأبواب.
	3000 K
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — الإضاءة الداخلية

	ST-01 / JN-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	طاولة تسريحة من خشب الجوز بطول 1.20 m مع سطح من الرخام الكريمي، مرآة نحاسية بإضاءة خلفية، وكرسي منجد من قماش البوكلي عند نهاية الصف.
	1.20 m
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — التسريحة

	ST-01 / WF-01 / MT-01 / TX-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	أرضية من الرخام البيج مع سجادة مدمجة من الصوف بلون جريج، سقف من المايكروسمنت مع إضاءة مخفية نحيفة على المحيط، ومقابض غائرة (فصل ظل) من النحاس في جميع الوحدات.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — التشطيبات

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — كامل محيط الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-01 / MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس بارتفاع كامل، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (mr-mdf)، واجهات بطلاء لكر مطفي بلمعان 10%؛ أبواب عرض زجاجية ملونة باللون البرونزي، إضاءة LED مدمجة، وأدراج داخلية بمظهر جلدي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — جميع جدران خزائن الملابس

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	أعمال النجارة
	جزيرة ملابس / تسريحة مع رخام بيج (مطابق لعائلة الرخام المستخدم في الأرضية)، مصقول مطفي، سطح بحافة مشطوفة بمقدار 2 mm ومرآة بطول كامل. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	سطح بسماكة 20 mm
	غرفة النوم الرئيسية الأولى — غرفة الملابس — المنتصف / جدار التسريحة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى
الطابق العلوي  ·  1.80 m × 2.90 m · مرحاض، وحدة مغسلة، وكابينة دش مفتوحة (ممشى)، على جدار التمديدات الرطب الموضح بالرسم
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الجدران / الدهان
	رخام بيج دافئ بعروق متطابقة (بوك ماتش) بارتفاع كامل على جميع جدران التمديدات الرطبة والأرضية، سطح وحدة مغسلة من لوح رخامي بسماكة 20 mm مع حوض مدمج.
	20 mm
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — الحجر

	JN-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	وحدة مغسلة معلقة من خشب الجوز المدخن بطول 1.20 m، تفتح بالضغط مع مقبض إصبع نحاسي مخفي.
	1.20 m
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — الأعمال الخشبية

	ST-01 / MT-01 / GL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	كابينة دش مفتوحة (ممشى) مع لوح زجاجي شفاف مفرد بسماكة 10 mm مثبت في مجرى نحاسي، مقعد رخامي، رأس دش مطري ودش يدوي من النحاس، ومجرى تصريف خطي.
	10 mm
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — الدش

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المعادن / الإكسسوارات
	تشطيبات من النحاس المصقول بتقنية PVD بالكامل · مرحاض معلق بجدار مع خزان طرد مخفي ولوحة ضغط نحاسية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — التجهيزات

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مرآة مؤطرة بالنحاس بإضاءة خلفية، سبوتات دافئة مقاومة للرطوبة (بمعيار IP مناسب) فوق الدش، تجويف مضاء، ودائرة إضاءة ليلية بمستوى الأرضية بنسبة 5%.
	5%
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — الإضاءة

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	أرضية الحمام
	رخام بيج، تشطيب مصقول مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — كامل الأرضية

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	جدران الحمام
	تكسية كاملة الارتفاع من الرخام البيج، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 mm · 15–20 mm
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — جدران التمديدات الرطبة بارتفاع كامل

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched) خلف المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — جدار وحدة المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — كامل السقف

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	مغسلة معلقة، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%، أدراج هيدروليكية (soft-close)، وإضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — جدار وحدة المغسلة

	ST-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] زجاج شفاف
	منطقة الدش
	جدران من رخام بيج، تجويف رخامي مضلع، قاطع زجاجي بدون إطار من زجاج منخفض الحديد بسماكة 10 mm؛ مجرى تصريف خطي مع غطاء مبلط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — كابينة دش مفتوحة (ممشى)

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	سطح المغسلة
	سطح من الرخام البيج مع حوض مدمج مصبوب، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — وحدة المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون إطار (rimless) مع سيفون مخفي، بلون أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات من النحاس المفرش (PVD أو صلب) المطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — المرحاض وحوض المغسلة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — خلاطات، طقم دش، علاقة مناشف، وإكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — جميع التجهيزات

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي، قلب مقاوم للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	حمام غرفة النوم الرئيسية الأولى — باب المدخل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي
الطابق العلوي  ·  6.95 m × 5.00 m (5.50 m حتى خط الشرفة) · حمام ملحق 1.85 m × 3.05 m · مدخل مباشر إلى الشرفة بمساحة 4.90 m × 1.20 m
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سرير سوبر كينج بمقاس 200×200 على الجدار الشمالي، بمسافة خلوص 1.20 m على كلا الجانبين، ومقعد من قماش البوكلي بطول 1.80 m عند نهاية السرير. تم الإبقاء على نافذة الشرفة البارزة خالية لزوج مقاعد الجلوس لضمان عدم إعاقة حركة فتح الباب ومجرى الانزلاق.
	1.20 m · 1.80 m
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — السرير والتوزيع

	ST-01 / MT-01 / TX-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] نحاس مفرش
	الجدران / الدهان
	رخام بيج دافئ بعروق متطابقة (بوك ماتش) بارتفاع كامل، مع لوح رأسية منخفض من مخمل التوب وحافة مستمرة من النحاس المصقول على ارتفاع 900 mm تحمل إضاءة LED مخفية تسلط الضوء على الحجر باتجاه الأعلى.
	900 mm
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — خلفية السرير / الجدار المميز

	JN-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	خزانة ملابس مضلعة من خشب الجوز بارتفاع كامل بطول 4.20 m مع فواصل نحاسية، تتضمن وحدة تسريحة مرآة مع إضاءة LED داخلية، أدراج للمجوهرات، وقضيب سحب لتعليق الملابس.
	4.20 m
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — خزائن الملابس والملابس

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الجدران / الدهان
	شاشة بمقاس 75" مثبتة في جدار مميز من شرائح البلوط مع إضاءة خلفية دافئة خلف الشرائح، فوق طاولة كونسول عائمة من خشب البلوط.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — جدار التلفزيون

	ST-03 / MT-01 / TX-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	كرسيان بذراعين منحنيان من قماش البوكلي الكريمي مع طاولة مستديرة من الترافرتين في النافذة البارزة، وأريكة استرخاء (شيزلونج) من مخمل التوب مع مصباح قراءة نحاسي عند عتبة الشرفة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — منطقة الجلوس وأريكة الاسترخاء

	MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	الأسقف
	سقف مستعار غائر (كوفير) عميق مع فاصل نحاسي وإضاءة مخفية بدرجة حرارة 3000 K، سبوتات غائرة بدون إطار، ثريا من النحاس والزجاج متمركزة فوق السرير، ونظام سيناريو إضاءة منفصل لإطلالة الشرفة يخفض الإضاءة الداخلية إلى 15% لتبرز الإضاءة الخارجية.
	3000 K · 15%
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — السقف والإضاءة

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	الأرضيات / التبليط
	ألواح خشب بلوط دافئ عريضة بمقاس 220 mm، مع سجادة من الحرير والصوف بلون جريج بمقاس 3.00×4.00 m تحت السرير والمقعد.
	220 mm · 4.00 m
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — الأرضيات والسجاد

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	الأبواب / معالجة النوافذ
	مجرى ثنائي كهربائي غائر في السقف على طول واجهة الشرفة بالكامل: ستارة شيفون عاجية بالإضافة إلى ستارة عازلة للضوء (بلاك آوت) ثقيلة بلون توب، كلاهما ممتد من الجدار إلى الجدار.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — الستائر

	ST-03 / ST-01 / JN-01 / JN-02 / MT-01 / TX-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] رخام بيج
	تشطيب خاص / تجهيزات
	رخام بيج بعروق متطابقة (بوك ماتش) · مخمل توب · جوز مدخن · بلوط · ترافرتين · نحاس مصقول.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — المواد

	JN-01 / JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأرضيات
	أرضية ألواح خشب هندسي (جوز مدخن / بلوط)، معالجة بالزيت المطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	190×1900 mm · 15 mm
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — كامل محيط الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بارتفاع كامل، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (mr-mdf)، طلاء لكر مطفي بلمعان 10%، إضاءة LED داخلية، آلية إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — الجناح الجنوبي الشرقي — جدار خزائن الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة النوم الرئيسية الثانية — غرفة الملابس
الطابق العلوي  ·  3.10 m × 2.20 m · تصميم على شكل حرف U يربط بين غرفة النوم والحمام الملحق
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أعمال خشبية بارتفاع كامل على شكل حرف U على ثلاثة جدران مع جزيرة بمقاس 1.60 m × 0.80 m، بمسافة خلوص 1.00 m من جميع الجوانب.
	1.60 m × 0.80 m · 1.00 m
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — التوزيع

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	هياكل خزائن من خشب الجوز المدخن مع مزيج من الأبواب المضلعة والسادة، وقضبان تعليق مزدوجة، وقضبان تعليق طويلة، ورفوف للأحذية، وقسم مخصص للحقائب في الأعلى.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — خزائن الملابس

	ST-03 / GL-01 / TX-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] زجاج شفاف
	أسطح العمل / الحجر
	سطح من الترافرتين بحافة مشطوبة 20 مم فوق ستة أدراج مبطنة بالمخمل، بالإضافة إلى درج عرض ضحل ذي سطح زجاجي للساعات والمجوهرات.
	20 mm
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — الجزيرة

	GL-01 / LT-01
	[image: ] زجاج شفاف
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	خزائن عرض زجاجية مضلعة بإضاءة خلفية، إضاءة LED أسفل كل رف وقضيب تعليق، وثريتان صغيرتان من الألباستر فوق طاولة الوسط، الكل بقدرة 3000 K وقابل للتعتيم.
	3000 K
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — العرض والإضاءة

	ST-03 / JN-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	منضدة تزيين مع مقعد بطول 1.40 m من خشب الجوز مع سطح من الترافرتين، مرآة دائرية من النحاس بإضاءة خلفية، ومقعد صغير من قماش البوكلي الكريمي.
	1.40 m
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — طاولة التزيين

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	الأرضيات
	رخام بيج طبيعي (نوع كريما مارفيل / بوتيتشينو، كريمي دافئ)، مصقول مطفي ناعم (honed-polished satin)، عروق متطابقة (bookmatched) في الغرف الرئيسية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×600 mm · بسماكة 20 mm
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — جميع محيطات الجدران

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — باب (أبواب) الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — جميع الأعمال المعدنية المرئية

	JN-01 / MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس بارتفاع كامل، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (mr-mdf)، واجهات بطلاء لكر مطفي بلمعان 10%؛ أبواب عرض زجاجية ملونة باللون البرونزي، إضاءة LED مدمجة، وأدراج داخلية بمظهر جلدي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — جميع جدران خزائن الملابس

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	أعمال النجارة
	جزيرة ملابس / تسريحة مع رخام بيج (مطابق لعائلة الرخام المستخدم في الأرضية)، مصقول مطفي، سطح بحافة مشطوفة بمقدار 2 mm ومرآة بطول كامل. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	سطح بسماكة 20 mm
	الرئيسية الثانية — غرفة الملابس — الجدار الأوسط / جدار طاولة التزيين


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الحمام الرئيسي الملحق الثاني
الطابق العلوي  ·  1.85 m × 3.05 m · حوض غسيل مزدوج، ومرحاض، ودش
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدران / الدهان
	ترافرتين دافئ بكامل الارتفاع مع حزام من رخام إمبيرادور الداكن بعرض 900 mm عند مستوى خلفية الحوض؛ أرضية من الترافرتين مع منضدة تزيين مطابقة من الحجر الصلب.
	900 mm
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — الحجر

	ST-03 / LT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] إضاءة 2700K LED
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	منضدة تزيين معلقة من الترافرتين الصلب بطول 2.10 m مع حوضين مدمجين ورف سفلي مفتوح للمناشف الملفوفة.
	2.10 m
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — وحدة المغسلة

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	كابينة من الزجاج المضلع مع إطار من النحاس المصقول بلون الشامبانيا، ومقعد حجري، ورأس دش مطري بالإضافة إلى دش يدوي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — منطقة الدش

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مرآتان دائريتان بإضاءة خلفية، وإضاءة مخفية دافئة في تجويف السقف، ودارة إضاءة خافتة وهادئة للاستخدام الليلي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — الإضاءة

	MT-01 / TX-01 / LS-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مقعد حجري مستدير، وقضبان مناشف من النحاس، ومناشف كتان مطوية، وحوض نباتات فردي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — الإكسسوارات

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	أرضية الحمام
	رخام بيج، تشطيب مصقول مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — كامل الأرضية

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	جدران الحمام
	تكسية كاملة الارتفاع من الرخام البيج، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 mm · 15–20 mm
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — الجدران الرطبة بكامل الارتفاع

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched) خلف المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — جدار وحدة المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — كامل السقف

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	مغسلة معلقة، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%، أدراج هيدروليكية (soft-close)، وإضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — جدار وحدة المغسلة

	ST-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] زجاج شفاف
	منطقة الدش
	جدران من رخام بيج، تجويف رخامي مضلع، قاطع زجاجي بدون إطار من زجاج منخفض الحديد بسماكة 10 mm؛ مجرى تصريف خطي مع غطاء مبلط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — مساحة الدش

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	سطح المغسلة
	سطح من الرخام البيج مع حوض مدمج مصبوب، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — وحدة المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون إطار (rimless) مع سيفون مخفي، بلون أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات من النحاس المفرش (PVD أو صلب) المطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — المرحاض وحوض الغسيل

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — خلاطات، طقم دش، علاقة مناشف، وإكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — جميع التجهيزات

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي، قلب مقاوم للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	الحمام الرئيسي الملحق الثاني — باب الدخول


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية
الطابق العلوي  ·  4.30 m × 4.30 m · خط فتح بطول 3.50 m · وصول مباشر إلى الشرفة بطول 4.85 m
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سريران فرديان بمقاس 100×200 مع مسافة 700 mm بينهما، كلاهما مثبت على لوح خلفية سرير مستمر واحد. يقع السريران على الجدار الداخلي ليبقى باب الشرفة وجدار النافذة خاليين.
	700 mm
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — السرير والتخطيط

	JN-02 / WF-01 / TX-01 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	خلفية سرير مشتركة بطول 3.20 m من الكتان الرمادي المائل للبيج (جريج) الناعم، بارتفاع 1.10 m، مقسمة بشرائح رفيعة من خشب البلوط، مع إضاءة LED غامرة مخفية فوقها مسلطة على الألواح المدهونة.
	3.20 m · 1.10 m
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — خلفية السرير / الجدار المميز

	JN-02 / MT-01 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	خزانة ملابس بكامل الارتفاع بطول 2.80 m من خشب البلوط الفاتح، بدون مقابض مع فواصل نحاسية رفيعة، بالإضافة إلى مكتب مدمج من خشب البلوط بطول 1.20 m مع مجموعة رفوف مضاءة وكرسي من الجلد الكريمي.
	2.80 m · 1.20 m
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — خزائن الملابس والمكتب

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الجدران / الدهان
	شاشة بمقاس 55" على لوح من المايكروسمنت الكريمي فوق امتداد المكتب، مع إخفاء التمديدات الكهربائية بالكامل.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — جدار التلفزيون

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف مستعار بسيط بتجويف مع إضاءة مخفية بقدرة 3000 K، وإضاءة موجهة (سبوت لايت) على واجهات الخزانة، وثريا نحاسية خطية رفيعة بين السريرين، ومصابيح قراءة فردية عند رأس كل سرير.
	3000 K
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — السقف والإضاءة

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	الأرضيات / التبليط
	أرضية من ألواح خشب البلوط الدافئ مع سجادة ناعمة ذات وبر قصير بلون عاجي تغطي منطقة السرير.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — الأرضية والسجاد

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	الأبواب / معالجة النوافذ
	ستارة شفافة عاجية مع ستارة تعتيم (بلاك آوت) بلون رمادي مائل للبيج (جريج) على مجرى غائر، بمقاس يسمح بفتح ضلفة باب الشرفة بالكامل عند جمع الستارة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — الستائر

	JN-02 / WF-01 / MT-01 / TX-01 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	تشطيب خاص / تجهيزات
	بلوط فاتح · كتان رمادي مائل للبيج (جريج) · دهان كريمي · مايكروسمنت · نحاس مصقول · صوف عاجي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — المواد

	JN-01 / JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأرضيات
	أرضية ألواح خشب هندسي (جوز مدخن / بلوط)، معالجة بالزيت المطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	190×1900 mm · 15 mm
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — جميع محيطات الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران بالألواح

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — باب (أبواب) الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — جميع الأعمال المعدنية المرئية

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بارتفاع كامل، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (mr-mdf)، طلاء لكر مطفي بلمعان 10%، إضاءة LED داخلية، آلية إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	غرفة النوم الثالثة — الغرفة المزدوجة الشمالية الغربية — جدار خزائن الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية
الطابق العلوي  ·  4.95 m × 5.00 m (مجاز إنشائي 5.10 m) · جدار النافذة باتجاه الشمال الشرقي
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سريران فرديان بمقاس 105×200، يمكن تحويلهما إلى سرير كينج واحد بمقاس 210 عن طريق دمج القواعد — ترتيب عملي للضيوف. طاولة جانبية مشتركة من خشب الجوز بينهما، مع مسافة خلوص تبلغ 800 mm حتى واجهات الخزانة.
	210 k · 800 mm
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — السرير والتخطيط

	WF-01 / TX-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] منسوجات
	الجدران / الدهان
	خلفيات سرير فردية بارتفاع 1.60 m منجدة بقنوات طولية من مخمل الرمل الدافئ، مثبتة على ألواح جبسية مضلعة بكامل الارتفاع بلون كريمي مع نعلة علوية مدهونة.
	1.60 m
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — خلفية السرير / الجدار المميز

	JN-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	خزانة ملابس بكامل الارتفاع بطول 3.60 m من خشب الجوز المضلع مع مقابض غائرة نحاسية (shadow-gap)، وإضاءة LED داخلية، ومساحة مخصصة للأمتعة لاستخدام الضيوف.
	3.60 m
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — خزائن الملابس والتخزين

	ST-03 / MT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] نحاس مفرش
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	طاولة كونسول بطول 1.20 m بسطح من الترافرتين عند النافذة مع مرآة دائرية نحاسية بإضاءة خلفية ومقعد منجد، وتعمل أيضاً كمكتب.
	1.20 m
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — طاولة التزيين / الكونسول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف مستعار بتجويف مع إضاءة مخفية بقدرة 3000 K، وثريا أسطوانية مدمجة من النحاس في الوسط، ومصابيح جدارية (أبليكات) ذات ذراع متحرك من النحاس عند رأس كل سرير بمفاتيح تشغيل فردية، وإضاءة ليلية منخفضة المستوى عند باب الحمام التابع للغرفة.
	3000 K
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — السقف والإضاءة

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	الأرضيات / التبليط
	أرضية من ألواح خشب البلوط الدافئ مع سجادة من صوف الجمل المحكم تمتد أسفل السريرين.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — الأرضية والسجاد

	TX-01 / LT-01
	[image: ] منسوجات
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب / معالجة النوافذ
	ستارة شفافة عاجية مع ستارة تعتيم (بلاك آوت) بلون رملي، بطيات مزمومة (pinch-pleat) على مجرى مخفي، على كامل عرض الجدار.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — الستائر

	ST-03 / JN-01 / WF-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] خشب جوز مدخن
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مخمل رملي · جبس كريمي مضلع · خشب جوز · ترافرتين · نحاس مصقول · صوف الجمل.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — المواد

	JN-01 / JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأرضيات
	أرضية ألواح خشب هندسي (جوز مدخن / بلوط)، معالجة بالزيت المطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	190×1900 mm · 15 mm
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — جميع الجدران المدهونة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل (shadow-gap)، نحاس مفرش (PVD أو صلب)، إطار مطلي باللاكيه الساتان / خشب MDF مدهون متساوٍ مع الجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — جميع محيطات الجدران

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة
	قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18–22 mm · قشرة بسماكة 0.6 mm
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران بالألواح

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — باب (أبواب) الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — مقابض الأبواب، التطعيمات، وحدات الإضاءة، ومقابض الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — جميع الأعمال المعدنية المرئية

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بارتفاع كامل، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (mr-mdf)، طلاء لكر مطفي بلمعان 10%، إضاءة LED داخلية، آلية إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	غرفة النوم الرابعة — غرفة الضيوف الشمالية الشرقية — جدار خزائن الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الحمام والمراحيض المشتركة
الطابق العلوي  ·  مرحاضان بمقاس 1.80 m × 2.80 m يخدمان غرف النوم الشمالية، تماماً كما هو موضح في المخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03
	[image: ] ترافرتين
	الجدران / الدهان
	بلاط جدران وأرضيات من الترافرتين الكريمي بمقاسات كبيرة، مصقول (honed)، مع تكسية حجرية لمجرى أنابيب المرحاض.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام والمراحيض المشتركة — الحجر

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	منضدة تزيين حجرية معلقة على الجدار مع حوض مدمج ورف مفتوح من خشب البلوط في الأسفل للمناشف وسلة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام والمراحيض المشتركة — منضدة التزيين

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	كابينة دش مفتوحة (Walk-in) مع لوح زجاجي ثابت، ورأس دش مطري ودش يدوي من النحاس، وتجويف (نيش) مضاء، ومصرف خطي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام والمراحيض المشتركة — منطقة الدش

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المعادن / الإكسسوارات
	خلاطات وصمامات من النحاس المصقول، ومرحاض معلق على الجدار مع لوحة ضغط نحاسية وصندوق طرد (سيفون) مخفي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام والمراحيض المشتركة — التجهيزات

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مرآة نحيفة بكامل الارتفاع بإضاءة خلفية، ومصابيح موجهة (سبوت لايت) دافئة بمعيار IP، وإضاءة ليلية عند مستوى الأرضية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحمام والمراحيض المشتركة — الإضاءة

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	أرضية الحمام
	رخام بيج، تشطيب مصقول مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	الحمام والمراحيض المشتركة — كامل الأرضية

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	جدران الحمام
	تكسية كاملة الارتفاع من الرخام البيج، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 mm · 15–20 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — الجدران الرطبة بكامل الارتفاع

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام والمراحيض المشتركة — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-02 / ST-03 / ST-01
	[image: ] رخام Dark Emperador
[image: ] ترافرتين
	الجدار المميز
	تكسية بألواح رخام ترافيرتين فضي / إمبيرادور داكن بعروق متطابقة (bookmatched) خلف المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 20 mm، عروق متطابقة بكامل الارتفاع
	الحمام والمراحيض المشتركة — جدار منضدة التزيين

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — كامل السقف

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	مغسلة معلقة، قشرة جوز مدخن على ألواح MDF مقاومة للرطوبة (MR-MDF)، دهان لاكيه مطفي بلمعان 10%، أدراج هيدروليكية (soft-close)، وإضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	الحمام والمراحيض المشتركة — جدار منضدة التزيين

	ST-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] زجاج شفاف
	منطقة الدش
	جدران من رخام بيج، تجويف رخامي مضلع، قاطع زجاجي بدون إطار من زجاج منخفض الحديد بسماكة 10 mm؛ مجرى تصريف خطي مع غطاء مبلط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — كابينة الدش

	ST-01
	[image: ] رخام بيج
	سطح المغسلة
	سطح من الرخام البيج مع حوض مدمج مصبوب، مصقول مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — منضدة التزيين

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون إطار (rimless) مع سيفون مخفي، بلون أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات من النحاس المفرش (PVD أو صلب) المطلي باللاكيه الساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام والمراحيض المشتركة — المرحاض والحوض

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	نحاس مفرش (PVD أو صلب)، مطلي باللاكيه الساتان — خلاطات، طقم دش، علاقة مناشف، وإكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام والمراحيض المشتركة — جميع التجهيزات

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب بكامل الارتفاع متساوٍ مع الجدار، قشرة جوز مدخن، إطار ومفصلات مخفية، قفل مغناطيسي، قلب مقاوم للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — باب المدخل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الشرفة الشمالية
الطابق العلوي  ·  4.85 م × 1.80 م · بجوار غرفة النوم الثالثة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03
	[image: ] ترافرتين
	الأرضيات / التبليط
	ترافرتين دافئ بمقاس 600×1200 mm، معالج بالمطرقة (bush-hammered) لمقاومة الانزلاق، ممدد بميل 1:80 بعيداً عن عتبة الباب.
	1200 mm
	الشرفة الشمالية — التبليط

	ST-03 / JN-02
	[image: ] ترافرتين
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مقعد مدمج من خشب التيك بطول 3.20 m، مع وسائد خارجية سريعة الجفاف بلون كريمي، وطاولة قهوة من الترافرتين الصلب.
	3.20 m
	الشرفة الشمالية — الأثاث

	LS-01
	[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	حوضا نباتات كبيران من الحجر المضلع مع أشجار زيتون قياسية مزروعة مع إكليل الجبل المتدلي؛ ري بالتنقيط ممدد من خط السقف.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الشرفة الشمالية — النباتات

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة LED دافئة مخفية في بطن السقف وأسفل المقعد، بالإضافة إلى فانوس نحاسي محمول واحد. الكل مبرمج على وضعية إضاءة الشرفة، وقابل للتعتيم.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الشرفة الشمالية — الإضاءة

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	المعادن / الإكسسوارات
	زجاج مصفح شفاف مع مجرى حماية علوي (درابزين) من النحاس المصقول، يطابق التشطيب المعدني للفيلا.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الشرفة الشمالية — الدرابزين

	ST-04 / JN-02
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأرضيات الخارجية
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11 مع أرضيات خشبية صلبة من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · 20 mm
	الشرفة الشمالية — كامل الشرفة، ممدد باتجاه الميول

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة (رندة) أكريليك خارجية محكمة، بلون رملي دافئ / بيج، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الشرفة الشمالية — جدار السترة (الذروة) والجدران الخلفية

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	حاجز الحماية (الدرابزين)
	زجاج مصفح شفاف بدون إطار، نحاس مصقول (pvd أو صلب)، مع غطاء مطلي بالساتان اللامع. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	12+12 mm · 1100 mm
	الشرفة الشمالية — الحواف المفتوحة

	JN-02 / WF-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الأسقف
	بطن سقف خارجي، ألواح أسمنتية مدهونة بلون أبيض دافئ / شرائح ألومنيوم بمظهر خشبي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الشرفة الشمالية — المنطقة المغطاة

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	النعلات
	نعلة بلاط مطابقة
	100 mm
	الشرفة الشمالية — نعلة الجدار

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	الأبواب
	أبواب منزلقة من الألومنيوم النحيف مع عازل حراري (Thermally broken)، بلون برونزي داكن، بزجاج مزدوج. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب الواجهة
	الشرفة الشمالية — الفتحة المؤدية إلى غرفة النوم/البهو

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن / نحاس مصقول (pvd أو صلب)، وحدات إضاءة مطلية بالساتان اللامع. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الشرفة الشمالية — التجهيزات الثابتة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
شرفة جناح النوم الرئيسي
الطابق العلوي  ·  4.90 م × 1.20 م · بجوار غرفة النوم الرئيسية الثانية
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03
	[image: ] ترافرتين
	الأرضيات / التبليط
	ترافرتين مطابق معالج بالمطرقة (bush-hammered)، ممدد في نفس اتجاه الشرفة الشمالية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	شرفة جناح النوم الرئيسي — التبليط

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سريران منحنيان للاسترخاء من خشب التيك مع وسائد خارجية بمظهر البوكلي الكريمي وطاولة جانبية مستديرة من الحجر، بمقاسات تضمن ترك مسار مرور خلوص بعرض 700 mm حتى الدرابزين.
	700 mm
	شرفة جناح النوم الرئيسي — الأثاث

	LS-01
	[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	حوض نباتات خطي مستمر بعرض 300 mm على طول الدرابزين مزروع باللافندر والأعشاب الزخرفية — لإضفاء الرائحة والحركة بدلاً من الكثافة البصرية.
	300 mm
	شرفة جناح النوم الرئيسي — النباتات

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	وحدات إضاءة غائرة في بطن السقف (downlights) على خط الباب، وشريط إضاءة مخفي يسلط الضوء على حوض النباتات، ووحدات إضاءة جدارية (wall-grazers) بين مساحات الزجاج. لا توجد أي وحدة إضاءة فوق مستوى العين.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	شرفة جناح النوم الرئيسي — الإضاءة

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	حاجز من شرائح خشب التيك عند الطرف المشترك يمنح شرفة جناح النوم الرئيسي فصلاً بصرياً عن الواجهة المجاورة دون حجب الإطلالة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	شرفة جناح النوم الرئيسي — الخصوصية

	ST-04 / JN-02
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأرضيات الخارجية
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11 مع أرضيات خشبية صلبة من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · 20 mm
	شرفة جناح النوم الرئيسي — كامل الشرفة، ممدد باتجاه الميول

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة (رندة) أكريليك خارجية محكمة، بلون رملي دافئ / بيج، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	شرفة جناح النوم الرئيسي — جدار السترة (الذروة) والجدران الخلفية

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	حاجز الحماية (الدرابزين)
	زجاج مصفح شفاف بدون إطار، نحاس مصقول (pvd أو صلب)، مع غطاء مطلي بالساتان اللامع. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	12+12 mm · 1100 mm
	شرفة جناح النوم الرئيسي — الحواف المفتوحة

	JN-02 / WF-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الأسقف
	بطن سقف خارجي، ألواح أسمنتية مدهونة بلون أبيض دافئ / شرائح ألومنيوم بمظهر خشبي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	شرفة جناح النوم الرئيسي — المنطقة المغطاة

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	النعلات
	نعلة بلاط مطابقة
	100 mm
	شرفة جناح النوم الرئيسي — نعلة الجدار

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	الأبواب
	أبواب منزلقة من الألومنيوم النحيف مع عازل حراري (Thermally broken)، بلون برونزي داكن، بزجاج مزدوج. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب الواجهة
	شرفة جناح النوم الرئيسي — الفتحة المؤدية إلى غرفة النوم/البهو

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن / نحاس مصقول (pvd أو صلب)، وحدات إضاءة مطلية بالساتان اللامع. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	شرفة جناح النوم الرئيسي — التجهيزات الثابتة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الواجهة الأمامية
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  01 · واجهة الشارع
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-04 / LT-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الجدران / الدهان
	حجر جيري مصقول (honed) بمقاسات كبيرة بلون عاجي دافئ، مثبت بفواصل ظاهرة ضيقة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الأمامية — التشطيب الأساسي

	JN-01 / WF-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] دهان أبيض دافئ
	تشطيب خاص / تجهيزات
	لياسة (رندة) معدنية بلون رمادي مائل للبيج (جريج) دافئ للمستويات الغائرة؛ شفرات ألومنيوم بمظهر خشب الجوز المدخن عند العناصر الرأسية المميزة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الأمامية — الكتل المتباينة

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	المعادن / الإكسسوارات
	إطارات نوافذ، وأغطية جدران (copings)، وإطارات فواصل الظل (shadow-line) بلون برونزي داكن؛ مع الإبقاء على الشرفة الزجاجية الحالية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الأمامية — الأعمال المعدنية

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة خطية مخفية أسفل الكابول (البروز)، ووحدات إضاءة واجهات ذات حزمة ضيقة (façade grazers)، ووحدات إضاءة غائرة محمية للشرفة، الكل بقدرة 2700 K.
	2700 K
	الواجهة الأمامية — الإضاءة

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	الواجهة الأمامية — الممرات، الشرفات، والتنسيق الصلب للموقع (Hardscape)

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	الواجهة الأمامية — الواجهات، جدار السور والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الأمامية — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	الواجهة الأمامية — الأرضيات الخشبية، التكسيات والحواجز الشرائحية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الأمامية — حسب مخطط الإضاءة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  02 · منطقة الوصول
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03 / MT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	تكسية من الترافرتين المقطوع مع عروق متطابقة (Book-matched vein-cut) للجدران وبطن السقف، مؤطرة بفاصل بعرض 20 mm بلون برونزي شامبانيا.
	20 mm
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — البوابة الرئيسية (المدخل)

	JN-01 / MT-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	الأبواب / معالجة النوافذ
	باب محوري بكامل الارتفاع من خشب الجوز مع مقبض برونزي نحيف ونظام تحكم مخفي بالدخول.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — الباب

	ST-03 / MT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	جدران صلبة مكسوة بالترافرتين مع أحزمة بلون رمادي مائل للبيج (جريج) دافئ وبوابات من شرائح رأسية بلون برونزي داكن.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — السور المحيط

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	الأرضيات / التبليط
	وحدات حجرية بيج مصقولة مع أحزمة من البازلت الفحمي لتوجيه السيارات والمشاة بشكل مستقل.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — التبليط

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — الممرات، الشرفات، والتنسيق الصلب للموقع (Hardscape)

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — الواجهات، جدار السور والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — الأرضيات الخشبية، التكسيات والحواجز الشرائحية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المدخل الرئيسي، البوابات وممر السيارات — حسب مخطط الإضاءة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الواجهة الخلفية وشرفة المسبح
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  03 · واجهة الحديقة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03 / LT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	الإبقاء على المساحة الحالية بمقاس 11.00 × 5.92 m؛ تشطيب داخلي من الحجر الرمادي المخضر الباهت، وأغطية جدران (coping) مستوية من الترافرتين، وإضاءة درجات غاطسة تحت الماء.
	5.92 m
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — المسبح

	ST-03 / LT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ترافرتين مصقول مقاوم للانزلاق يمتد حتى العتبة؛ مع نظام تصريف خطي مخفي عند الواجهة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — الشرفة

	JN-01 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	شرائح برجولا من الألومنيوم بمظهر خشب الجوز مع إضاءة خطية مدمجة قابلة للتعتيم ونظام مخفي لتصريف مياه الأمطار.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — المظلة

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مقاعد استرخاء منخفضة من خشب التيك، تنجيد كريمي مقاوم للعوامل الجوية، طاولات حجرية منحوتة، وجلسة طعام خارجية منفصلة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — الأثاث

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — الممرات، الشرفات، والتنسيق الصلب للموقع (Hardscape)

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — الواجهات، جدار السور والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — الأرضيات الخشبية، التكسيات والحواجز الشرائحية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — حسب مخطط الإضاءة

	ST-04 / TL-01 / GL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	تشطيب المسبح
	التشطيب الداخلي للمسبح من فسيفساء الزجاج / البورسلين بلون بيج رملي، وأغطية الحواف (coping) من حجر جيري بيج مصقول ومعالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار r11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	مسبح بمقاس 11.00×5.92 m · أغطية الحواف بمقاس 600×400×30 mm
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — هيكل المسبح وأغطية الحواف

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	منطقة الجلوس حول المسبح (سطح المسبح)
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11، مقاوم للانزلاق. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · 20 mm
	الواجهة الخلفية وشرفة المسبح — منطقة التشميس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  04 · الفراغات الخارجية
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	LS-01
	[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أشجار زيتون متعددة السيقان، وأشجار نخيل التمر حيثما تسمح المساحة، ونباتات الأغاف، والويسترنجيا، والأعشاب الزخرفية في أحواض زراعية متدرجة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — النباتات

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	تشطيب خاص / تجهيزات
	بلاط حجر جيري مقاوم للانزلاق بمقاس 600 × 900 mm مع حواف تصريف من الحصى وعتبات مستوية.
	900 mm
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — الممرات

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مصابيح وتدية (spike lights) منخفضة التوهج لأشجار الزينة، وإضاءة درجات غائرة، وأعمدة إضاءة (bollards) محمية على طول مسارات الحركة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — إضاءة الحديقة

	JN-01 / MT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	الإبقاء على الموقع الحالي الموضح في المخطط؛ منضدة حجرية، وخزائن مقاومة للعوامل الجوية بمظهر خشب الجوز، وبرجولا بإطار برونزي تحدد منطقة تناول الطعام الخارجية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — منطقة الشواء

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — الممرات، الشرفات، والتنسيق الصلب للموقع (Hardscape)

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — الواجهات، جدار السور والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — الأرضيات الخشبية، التكسيات والحواجز الشرائحية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — حسب مخطط الإضاءة

	ST-04 / WF-01 / LS-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	التنسيق الزراعي للموقع (Softscape)
	عشب طبيعي، أشجار زيتون / نخيل مميزة، شجيرات منخفضة، أحواض زراعية مرتفعة من اللياسة / الحجر الجيري، ري بالتنقيط. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	تنسيق الموقع، الممرات والمساحات الخارجية المعيشية — أحواض الزراعة والعشب


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
مسبح ومنطقة التشميس
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  11.00 × 5.92 m · العمق من −0.50 إلى −1.60 m
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03
	[image: ] ترافرتين
	الجدران / الدهان
	موزاييك داخلي من حجر مجلي بلون أخضر-رمادي باهت يعطي لون مياه أخضر-أزرق ناعم؛ حواف مسبح محاذية من الترافرتين بعرض 400 مم مع فاصل ظل بمقدار 10 مم.
	400 مم · 10 مم
	مسبح ومنصة تشمس — التشطيب

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	درج دخول مغمور بكامل العرض عند الطرف الضحل (−0.50 م) مع عتبة تشمس بعرض 400 مم للأطفال وجلسة ضحلة.
	0.50 م · 400 مم
	مسبح ومنصة تشمس — المدخل

	ST-03 / JN-02 / MT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ستة كراسي استرخاء من خشب التيك مع وسائد عملية بلون كريمي، وطاولات جانبية منخفضة من الترافرتين، ومظلتين بإطار برونزي على طول المنصة المحاذية للفيلا.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	مسبح ومنصة تشمس — الأثاث

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة تجويف مغمورة دافئة 2700 K على الجدار الطويل، ومحددات منصة غائرة على مسافات متباعدة بمركز 2.5 م، مع عدم وجود وحدات إضاءة مسببة للوهج مرئية من غرفة المعيشة.
	2700 K · 2.5 m
	مسبح ومنصة تشمس — الإضاءة

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	خط الكشط (السكيمر) والمعدات موضوعة على الحافة الشمالية الأقرب لغرفة المعدات؛ تشطيب مانع للانزلاق R11 لجميع الأرضيات الرطبة؛ نقطة غطاء الأمان غائرة بشكل مخفي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	مسبح ومنصة تشمس — الأعمال الفنية

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	مسبح ومنصة تشمس — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	مسبح ومنصة تشمس — الواجهات، الأسوار والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	مسبح ومنصة تشمس — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	مسبح ومنصة تشمس — المنصات، التكسيات والشرائح الساترة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	مسبح ومنصة تشمس — حسب مخطط الإضاءة

	ST-04 / TL-01 / GL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	تشطيب المسبح
	التشطيب الداخلي للمسبح من فسيفساء الزجاج / البورسلين بلون بيج رملي، وأغطية الحواف (coping) من حجر جيري بيج مصقول ومعالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار r11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	مسبح بمقاس 11.00×5.92 m · أغطية الحواف بمقاس 600×400×30 mm
	مسبح ومنصة تشمس — هيكل المسبح وحواف الجبهة

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	منطقة الجلوس حول المسبح (سطح المسبح)
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11، مقاوم للانزلاق. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · 20 mm
	مسبح ومنصة تشمس — منصة التشمس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
جناح الشواء المدمج
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  الزاوية الشمالية الغربية · تقريباً 4.50 × 4.50 م
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03
	[image: ] ترافرتين
	أسطح العمل / الحجر
	سطح عمل من الترافرتين المجلي بسماكة 60 مم على شكل حرف L: مسار تحضير بطول 1.40 م، شواية غاز مدمجة، موقد جانبي، وحافة بار مرتفعة بارتفاع 1.10 م مع أربعة مقاعد مبطنة.
	60 مم · 1.40 م · 1.10 م
	جناح الشواء المدمج — كاونتر

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	حوض غسيل تحت السطح مع تمديدات مياه حارة وباردة، ثلاجة خارجية ودرج ثلج، سلة مهملات مخفية قابلة للسحب، دوائر كهربائية مخصصة 16 A، وصمام عزل الغاز.
	16 A
	جناح الشواء المدمج — الخدمات

	JN-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	خزائن مقاومة للعوامل البحرية بمظهر خشب الجوز مع أبواب ذاتية الإغلاق، ومخزن فحم مهوى، وخزانة أدوات تنظيف قابلة للقفل.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	جناح الشواء المدمج — التخزين

	JN-02 / MT-01 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إطار برونزي داكن مع شرائح ألومنيوم بمظهر الخشب، وأنبوب تصريف مياه الأمطار مخفي داخل أحد الأعمدة، وإضاءة خطية دافئة قابلة للتعتيم للكاونتر.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	جناح الشواء المدمج — المظلة

	ST-03 / MT-01 / LS-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	يتم الإبقاء على نقطة الدش الخارجي الحالية الموضحة في المخطط وتشطيبها بالترافرتين المطابق مع خلاط برونزي، ومحجوبة بنباتات عن منطقة الطهي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	جناح الشواء المدمج — الجوار

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	جناح الشواء المدمج — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	جناح الشواء المدمج — الواجهات، الأسوار والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	جناح الشواء المدمج — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	جناح الشواء المدمج — المنصات، التكسيات والشرائح الساترة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	جناح الشواء المدمج — حسب مخطط الإضاءة

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح عمل خارجي
	جرانيت داكن معالج بالحرارة / بمظهر جلدي أو حجر متلبد خارجي، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	30 مم
	جناح الشواء المدمج — كاونتر الشواء مع حوض وثلاجة

	JN-02 / MT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	خزائن خارجية
	هياكل من الستانلس ستيل المقاوم للعوامل البحرية مع أبواب HPL برونزية داكنة / بمظهر الخشب. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	جناح الشواء المدمج — الوحدات الأرضية

	JN-02 / MT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	مظلة
	مظلة معمارية، ألومنيوم برونزي داكن مع بطانة سقف من شرائح بمظهر الخشب. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب المخطط
	جناح الشواء المدمج — فوق منطقة الشواء


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
جلسة الحديقة ومنصة الجلوس
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  الزاوية الشمالية الشرقية · منصة مرتفعة تقريباً 3.06 × 3.50 م بالإضافة إلى التراس
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أريكة مسبقة الصنع من خشب التيك مصممة خصيصاً على شكل حرف L للجانبين المغلقين، وكرسيين دوارين للاسترخاء، وأقمشة عملية بلون كريمي ورمادي داكن (توب) مع وسائد مبعثرة بنسيج البوكليه.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — المقاعد

	ST-03 / JN-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] خشب جوز مدخن
	أسطح العمل / الحجر
	طاولتا قهوة من الترافرتين الصلب بارتفاع 320 مم وزوج من الطاولات الجانبية الأسطوانية من مادة مركبة بمظهر خشب الجوز المدخن.
	320 مم
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — الطاولات

	JN-02 / MT-01 / TX-01 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	تشطيب خاص / تجهيزات
	برجولا بإطار برونزي مع شرائح ثابتة بمظهر الخشب مائلة لحجب شمس الظهيرة؛ ستائر خارجية بمظهر الكتان على مسارات مخفية عند الحافتين الغربية والشمالية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — التظليل

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة مخفية دافئة في جسر البرجولا، وثريتان متدليتان قابلتان للتعتيم، وإضاءة أرضية غائرة موجهة للأعلى لتسليط الضوء على الأعمدة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — الإضاءة

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مروحة سقف مدمجة في المظلة، ومقابس مخفية مقاومة للعوامل الجوية، ومخزن وسائد بغطاء أسفل المنصة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — وسائل الراحة

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — الواجهات، الأسوار والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — المنصات، التكسيات والشرائح الساترة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — حسب مخطط الإضاءة

	JN-02 / MT-01 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	برجولا
	برجولا ألومنيوم برونزي داكن مع شفرات بمظهر الخشب، وتنجيد من قماش خارجي بلون رملي / رمادي داكن (توب). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب المخطط
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — منطقة الجلوس

	ST-04 / WF-01 / LS-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	التنسيق الزراعي للموقع (Softscape)
	عشب طبيعي، أشجار زيتون / نخيل مميزة، شجيرات منخفضة، أحواض زراعية مرتفعة من اللياسة / الحجر الجيري، ري بالتنقيط. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	جلسة الحديقة ومنصة الجلوس — أحواض النباتات والمسطحات الخضراء


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
تناول الطعام في التراس تحت البرجولا
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  التراس الخلفي، محاذٍ لأبواب غرفة الطعام والمطبخ الداخلية
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03 / JN-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] خشب جوز مدخن
	أسطح العمل / الحجر
	سطح من الترافرتين بطول 3.00 م على قاعدة من خشب الجوز المدخن، يتسع لعشرة أشخاص في كراسي ذراعين منسوجة بلون كريمي مع وسائد سريعة الجفاف.
	3.00 m
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — الطاولة

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	امتداد لبرجولا الشرائح الخشبية مع طبقة قماشية مدمجة قابلة للسحب لتوفير تظليل كامل في الصيف.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — التظليل

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ثلاث ثريات متدلية منسوجة مع مفاتيح تعتيم فوق الطاولة، بالإضافة إلى إضاءة درجات غائرة في الجدار على طول العتبة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — الإضاءة

	ST-03 / LT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	حافة بوفيه قصيرة من الترافرتين على جدار الفيلا مع مقابس مخفية، وتجهيز لدرج تسخين وثلاجة مشروبات.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — الخدمة

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — الواجهات، الأسوار والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — المنصات، التكسيات والشرائح الساترة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — حسب مخطط الإضاءة

	JN-02 / MT-01 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	برجولا
	برجولا ألومنيوم برونزي داكن مع شفرات بمظهر الخشب، وتنجيد من قماش خارجي بلون رملي / رمادي داكن (توب). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب المخطط
	تناول الطعام في التراس تحت البرجولا — منطقة الجلوس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
حديقة ألعاب الأطفال
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  المسطح الأخضر الغربي · ضمن منطقة الأشجار بمساحة 12.60 × 7.80 م
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	برج ألعاب من خشب البلوط المعتمد من (FSC) مع زلاقة، وحبل تسلق، وأرجوحتين على إطار خشبي نظيف؛ ومسار توازن منخفض، وطاولة ألعاب رمل ومياه.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حديقة ألعاب الأطفال — المعدات

	LS-01 / FL-01
	[image: ] نباتات
[image: ] مطاط EPDM
	الأرضيات / التبليط
	مطاط مصبوب في الموقع بلون بيج رملي مع منطقة سقوط حرجة بمقدار 1.5 م، مصبوب بشكل عضوي ومحاذٍ لحافة المسطح الأخضر.
	1.5 m
	حديقة ألعاب الأطفال — أرضية الأمان

	ST-03 / LS-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	جدار جلوس منحني من الترافرتين مع وسائد مواجه لمنطقة الألعاب، في خط الرؤية المباشر من زجاج غرفة المعيشة؛ مدخل المسبح محجوب بسياج شجري وبوابة ذاتية الإغلاق.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حديقة ألعاب الأطفال — الإشراف

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	توفر الأشجار الحالية المظلة الرئيسية؛ إضاءة ممرات (بولارد) دافئة منخفضة المستوى وإضاءة أشجار موجهة للأعلى ومحمية فقط، دون وهج عند مستوى ارتفاع الأطفال.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حديقة ألعاب الأطفال — التظليل والإضاءة

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	حديقة ألعاب الأطفال — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	حديقة ألعاب الأطفال — الواجهات، الأسوار والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حديقة ألعاب الأطفال — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	حديقة ألعاب الأطفال — المنصات، التكسيات والشرائح الساترة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حديقة ألعاب الأطفال — حسب مخطط الإضاءة

	FL-01
	[image: ] مطاط EPDM
	أرضية الأمان
	أرضية أمان مطاطية EPDM مصبوبة في الموقع، بألوان رملي / ميرمية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	40–80 مم (حسب ارتفاع السقوط، EN 1177)
	حديقة ألعاب الأطفال — كامل منطقة الألعاب

	ST-04 / WF-01 / LS-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	التنسيق الزراعي للموقع (Softscape)
	عشب طبيعي، أشجار زيتون / نخيل مميزة، شجيرات منخفضة، أحواض زراعية مرتفعة من اللياسة / الحجر الجيري، ري بالتنقيط. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حديقة ألعاب الأطفال — أحواض النباتات والمسطحات الخضراء


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 1 · فخامة عصرية عالية المستوى
الحديقة، الممرات وأحواض النباتات
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  الأشرطة المحيطية، المسطح الأخضر الغربي وأحواض الحدود حسب المخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	LS-01
	[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	يتم الإبقاء على الأشجار الثلاثة الكبيرة الحالية في المسطح الأخضر الغربي وتقليم أغصانها السفلية؛ وتعزز أشجار نخيل التمر والزيتون متعدد السيقان الأشرطة الحدودية الموضحة في المخطط.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — الأشجار

	LS-01
	[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	هيكل من الآس المقصوص والشمشاد بالقرب من الفيلا؛ ملمس من الويسترنجيا، الخزامى، الأغاف، إكليل الجبل، والأعشاب الزخرفية عند المحيط. جميعها مقاومة للجفاف.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — النباتات

	LS-01
	[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	عشب طبيعي للمواسم الدافئة في المنطقة الغربية مع حافة قص حجرية محاذية؛ مروي بالتنقيط تحت السطحي مع جهاز تحكم ذكي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — المسطحات الخضراء

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	الأرضيات / التبليط
	حجر جيري مجلي مانع للانزلاق مقاس 600 × 900 مم مع فواصل بمقدار 10 مم وحواف تصريف من الحصى؛ وتحدد أحزمة البازلت الفحمي العتبات وتغيرات المناطق.
	900 مم · 10 مم
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — الأرضيات

	ST-03 / LS-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أحواض نباتات ضخمة قطعة واحدة من الترافرتين عند زوايا التراس ومداخل الجناح، مزروعة بأشجار زيتون قائمة وإكليل الجبل المتدلي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — أحواض النباتات

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مجموعة إضاءة دافئة واحدة 2700 K في جميع الأنحاء: إضاءة أشجار موجهة للأعلى، إضاءة ممرات (بولارد) محمية بارتفاع 400 مم على الممرات، إضاءة درجات غائرة وإضاءة جدارية غاسلة على جدار السور — كل مصدر إضاءة محمي من مستوى عين الجالس.
	2700 K · 400 مم
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — الإضاءة

	ST-04
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
	التبليط الخارجي
	حجر جيري بيج معالج بالمطرقة (bush-hammered)، مقاوم للانزلاق بمعيار R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — الواجهات، الأسوار والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صلبة (decking) من خشب الرماد المعالج حرارياً / بلون التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — المنصات، التكسيات والشرائح الساترة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — حسب مخطط الإضاءة

	ST-04 / WF-01 / LS-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	التنسيق الزراعي للموقع (Softscape)
	عشب طبيعي، أشجار زيتون / نخيل مميزة، شجيرات منخفضة، أحواض زراعية مرتفعة من اللياسة / الحجر الجيري، ري بالتنقيط. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحديقة، الممرات وأحواض النباتات — أحواض النباتات والمسطحات الخضراء


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
المدخل الرئيسي والبهو
الطابق الأرضي  ·  محور المدخل بعمق 4.20 م · فتحة بمقدار 1.30 م تؤدي إلى جناح المعيشة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	بورسلان بمظهر الرخام مقاس 120×120 سم، مقصوص الأطراف (مصحح)، مركب بشكل مستقيم مع فواصل بمقدار 2 مم. بدون سرة مطعمة، وبدون قص بالواترجيت — وهو أكبر توفير فردي في هذه الأرضية.
	120 سم · 2 مم
	المدخل الرئيسي والبهو — الأرضيات

	JN-02 / WF-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	دهان مطفي فاخر قابل للغسيل بلون جريج دافئ، مع جدار مميز واحد من نظام ألواح شرائح قشرة البلوط المصنعة في المصنع بدلاً من الحجر المحفور والمخدد.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المدخل الرئيسي والبهو — الجدران

	MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	الأسقف
	سقف جبسي هابط بسيط بدرجة واحدة مع إضاءة مخفية مستمرة (3000 K) وإضاءة سبوت لايت غائرة قياسية. ثريا متدلية واحدة من الزجاج والمعدن الأسود من الكتالوج تحل محل ثريا النحاس المتتالية المصممة خصيصاً.
	3000 K
	المدخل الرئيسي والبهو — الأسقف والإضاءة

	ST-01 / JN-02
	[image: ] رخام بيج
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	خزانة عباءات مدمجة ومحاذية من وحدات بهيكل ميلامين مع واجهات قشرة خشبية؛ ورف كونسول معلق على الجدار بنفس قشرة الخشب بدلاً من لوح الرخام الصلب.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المدخل الرئيسي والبهو — أعمال النجارة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	المدخل الرئيسي والبهو — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المدخل الرئيسي والبهو — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	المدخل الرئيسي والبهو — الجدار المميز للمدخل

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	المدخل الرئيسي والبهو — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — محيط جميع الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	المدخل الرئيسي والبهو — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	المدخل الرئيسي والبهو — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المدخل الرئيسي والبهو — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
مجلس الضيوف الرسمي
الطابق الأرضي  ·  بطول 9.50 م × عمق 5.65 م — الجناح الجنوبي، مباشرة من المدخل
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01 / JN-02 / MT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مدفأة كهربائية/غاز خطية مدمجة بطول 1.60 م في إطار من ألواح البورسلان بمظهر الرخام مع كشفة من قشرة البلوط بدلاً من رخام إمبرادور المجلي والنحاس. نفس الوزن البصري، وبجزء بسيط من تكلفة الحجر.
	1.60 m
	مجلس الضيوف الرسمي — المدفأة

	TL-01 / WF-01 / MT-01 / TX-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	لوح بورسلان وسطي محاط بألواح MDF مدهونة ومحززة بلون رملي دافئ — تم الاستغناء عن الألواح القماشية المنجدة والقطاعات النحاسية في الخيار 1.
	1 a
	مجلس الضيوف الرسمي — الجدار المميز

	ST-01 / TX-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أرائك محيطية مصنعة محلياً، بعمق 90 سم، من نسيج عملي ثقيل بدلاً من المخمل؛ وطاولتان جانبيتان بسطح سيراميك تحلان محل مكعبات الرخام الصلب.
	90 cm
	مجلس الضيوف الرسمي — الأثاث

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	إضاءة مخفية محيطية بدرجة واحدة، بدون مقطع متدرج. ثريتان متدليتان متوسطتان من الكتالوج بدلاً من ثريا ضخمة مصممة خصيصاً، بالإضافة إلى سبوت لايت قابل للتعتيم.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	مجلس الضيوف الرسمي — الأسقف والإضاءة

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	الأبواب / معالجة النوافذ
	ستائر شفافة بالإضافة إلى ستائر كريمية مبطنة على مسار غائر — التفصيل الوحيد الذي تم الإبقاء عليه تماماً كما في الخيار 1.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	مجلس الضيوف الرسمي — الستائر

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	مجلس الضيوف الرسمي — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	مجلس الضيوف الرسمي — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	مجلس الضيوف الرسمي — جدار المدفأة / التلفزيون

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	مجلس الضيوف الرسمي — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — محيط جميع الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	مجلس الضيوف الرسمي — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	مجلس الضيوف الرسمي — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-03 / TL-01 / MT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	المدفأة
	مدفأة خطية مدمجة مع إطار تكسية من ألواح البورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر) وإطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	صندوق مدفأة 1500–1800 mm
	مجلس الضيوف الرسمي — جدار المدفأة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
غرفة المعيشة العائلية الرئيسية
الطابق الأرضي  ·  9.41 × 6.90 m — الشمال الغربي، مفتوحة على المطبخ
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدران / الدهان
	لوحان من البورسلان بمظهر الرخام مقاس 160×320 سم (وليس رخاماً طبيعياً متطابق العروق) مع تجويف شاشة غائر ومدفأة خطية بطول 1.80 م أسفلها، في مستوى واحد.
	320 سم · 1.80 م
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الجدار المميز

	JN-01 / JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	كونسول معلق بطول 3.60 م من رقائق بمظهر البلوط مع واجهة قشرة خشبية وفاصل ظل بإضاءة LED — مطابق بصرياً على مسافة 2 م، وبحوالي ثلث تكلفة خشب الجوز المدخن.
	3.60 m · 2 m
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — أعمال النجارة

	JN-02 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] منسوجات
	الجدران / الدهان
	ألواح شرائح صوتية مسبقة الصنع على الجدار الداخلي الطويل بدلاً من شرائح البلوط المصنعة في الموقع على خلفية صوتية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الجدار الجمالي

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف مستوٍ مع إضاءة مخفية محيطية واحدة ومجرى مغناطيسي خطي فوق كل مجموعة؛ ووحدة إضاءة ديكورية بسيطة لكل مجاز.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الأسقف والإضاءة

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أريكة بأربعة مقاعد من النسيج الكريمي، وأربعة كراسي استرخاء قماشية، وطاولات قهوة بسطح سيراميك؛ والمجاز الثاني يحتوي على أرائك مصنعة محلياً.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الأثاث

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جدار المدفأة / التلفزيون

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — محيط جميع الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-03 / TL-01 / MT-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	المدفأة
	مدفأة خطية مدمجة مع إطار تكسية من ألواح البورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر) وإطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	صندوق مدفأة 1500–1800 mm
	غرفة المعيشة العائلية الرئيسية — جدار المدفأة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
منطقة تناول الطعام
الطابق الأرضي  ·  بعمق 5.65 م × 4.20 م — شمال شرق صالة الضيوف، حسب المخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-05 / JN-01 / TX-01
	[image: ] كوارتز
[image: ] خشب جوز مدخن
	أسطح العمل / الحجر
	طاولة مستديرة بقطر 1.80 م مع سطح من الحجر المتلبد على قاعدة عمودية من MDF المكسو بالقشرة؛ وثمانية كراسي قماشية منجدة من مصنع محلي بدلاً من الجلد وخشب الجوز.
	1.80 m
	منطقة تناول الطعام — الطاولة والمقاعد

	TL-01 / JN-02
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	بوفيه منخفض فقط (بدون وحدة أواني بكامل الارتفاع)، واجهات من قشرة البلوط مع سطح بورسلان وتجويف مفتوح مضاء واحد في الأعلى.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة تناول الطعام — أعمال النجارة

	MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ثريا متدلية واحدة بثلاث طبقات من الكتالوج بلون برونزي مطفي مع زجاج أوبال مع مفتاح تعتيم.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة تناول الطعام — الإضاءة

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	الجدران / الدهان
	دهان فاخر مع لوح ورق جدران ذي ملمس بارز يحل محل جدار المرآة البرونزية الأثرية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة تناول الطعام — الجدران

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	منطقة تناول الطعام — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	منطقة تناول الطعام — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة تناول الطعام — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	منطقة تناول الطعام — الجدار المميز لغرفة الطعام

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	منطقة تناول الطعام — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	منطقة تناول الطعام — محيط جميع الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	منطقة تناول الطعام — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	منطقة تناول الطعام — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة تناول الطعام — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-05 / JN-01 / JN-02
	[image: ] كوارتز
[image: ] خشب جوز مدخن
	أسطح العمل / الحجر
	سطح طاولة طعام من الكوارتز، بلون أبيض دافئ مع عروق رمادية ناعمة، مصقول؛ بوفيه جانبي من خشب الجوز/البلوط. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20–30 mm
	منطقة تناول الطعام — الطاولة والبوفيه الجانبي


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
المطبخ
الطابق الأرضي  ·  الشريط الشمالي من الواجهة بطول 12.00 م، مفتوح على منطقتي المعيشة والطعام، مع باب خدمة يؤدي إلى غرفة الخادمة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	نظام وحدات عالي الجودة بدون مقابض: مجموعة خزائن طولية بمظهر لاكر كريمي مطفي، وجزيرة ميلامين بمظهر البلوط. الأجهزة مدمجة باستثناء عمود فرن واحد مرئي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	المطبخ — الخزائن

	TL-01 / ST-05
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] كوارتز
	الأرضيات / التبليط
	أسطح عمل من الكوارتز المصنع ونعلة حماية من البورسلان بارتفاع 60 سم بدلاً من لوح كامل الارتفاع متطابق العروق.
	60 سم
	المطبخ — الأسطح

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	أسطح العمل / الحجر
	حافة مربعة مستقيمة بدلاً من امتداد جانبي متدلي، وبروز بمقدار 30 سم، وثلاثة مقاعد، وشريط مقابس مثبت على السطح.
	30 سم
	المطبخ — جزيرة المطبخ

	GL-01 / LT-01
	[image: ] زجاج شفاف
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ثلاث ثريات متدلية بسيطة من زجاج الأوبال وإضاءة LED أسفل الخزائن، جميعها بقدرة 3000 K.
	3000 K
	المطبخ — الإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	المطبخ — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	المطبخ — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المطبخ — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	المطبخ — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	المطبخ — محيط جميع الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	المطبخ — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	المطبخ — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	المطبخ — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	خزائن المطبخ
	وحدات أرضية بلون رمادي داكن دافئ لاكر مطفي / رقائق مقاومة لبصمات الأصابع + وحدات طولية بمظهر البلوط، قطاع بدون مقابض، مفصلات وأدراج ذاتية الإغلاق. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	هيكل بسماكة 18 mm · عمق الوحدات السفلية 600 mm
	المطبخ — الوحدات السفلية، العلوية، الطولية وجزيرة المطبخ

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح عمل المطبخ
	كوارتز، بلون أبيض دافئ مع عروق رمادية ناعمة، مصقول. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 مم + 40 مم حافة مشطوبة / جزيرة شلال
	المطبخ — أسطح العمل وجزيرة المطبخ

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	الخلفية (Splashback)
	لوح بكامل الارتفاع من الكوارتز المطابق. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	لوح يمتد حتى الجانب السفلي من الوحدات العلوية
	المطبخ — جدران الطهي والمجلى


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الدرج
الطابق الأرضي  ·  شاحط بعرض 2.15 m · عدد 20 درجة (قائمة) · بسطة بعرض 2.81 m
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01 / MT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	بلاط درج من البورسلان بحجم كبير بمظهر الرخام مع أنف درج ملفوف مطابق؛ وقائم درج بلون كريمي مطفي. بدون تطعيم نحاسي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الدرج — نائم وقائم الدرج

	JN-02 / GL-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] زجاج شفاف
	المعادن / الإكسسوارات
	زجاج سيكوريت شفاف بدون إطار مثبت في مجرى سفلي من الألومنيوم الساتان مع درابزين علوي بمظهر البلوط — نفس فكرة الزجاج في الخيار 1، ولكن بنظام قياسي بدلاً من نظام مصمم خصيصاً.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الدرج — حاجز الحماية (الدرابزين)

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة LED للدرابزين بالإضافة إلى ثريا خطية متدلية متعددة النقاط في الفراغ — وحدة إضاءة واحدة، وليست شلالاً مصمماً خصيصاً.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الدرج — الإضاءة

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	تشطيب دهان ذو ملمس بارز مع لوحة مطبوعة كبيرة؛ والمساحة أسفل الدرج مستغلة كوحدات تخزين مدمجة ومحاذية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الدرج — الجدار وأسفل الدرج

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	درجات السلم (النائم)
	نائم درج من البورسلان بمظهر الرخام مع أنف ملفوف، مطفي مانع للانزلاق. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	النائم 300 mm · القائم 160–170 mm · 20–30 mm
	الدرج — جميع الشواحط والبسطات

	GL-01
	[image: ] زجاج شفاف
	حاجز الحماية (الدرابزين)
	زجاج مصفح ومقسى شفاف بدون إطار مثبت في مجرى أرضي غائر، بدون قضبان تثبيت للدرابزين. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	زجاج مصفح 12+12 mm · بارتفاع 1100 mm
	الدرج — الجانب المفتوح للشواحط والبسطات

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	مقبض الدرابزين
	درابزين نحيف مثبت على الجدار برونز شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	Ø40 mm
	الدرج — جهة الجدار

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	إضاءة الدرج
	إضاءة درجات غائرة LED بقوة 2700K / شريط LED أسفل نائم الدرجة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الدرج — كل درجة رقم 2

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5
	—
	الدرج — جدران بئر السلم

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الدرج — جدران بئر السلم

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	الدرج — جدار الدرج ذو الارتفاع المزدوج

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار؛ نجفة مميزة في الفراغ ذو الارتفاع المزدوج. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الدرج — بطنية الدرج والفراغ

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	النعلات
	نعلة درج من نائم درج من البورسلان بمظهر الرخام المطابق مع أنف ملفوف
	100 mm
	الدرج — نعلة الدرج الجانبية


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
حمامات الضيوف
الطابق الأرضي  ·  دورة مياه للضيوف بمقدار 2.40 × 1.20 م بجانب البهو · دورة مياه ثانية بعرض 1.82 م في جانب الخدمة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03 / ST-01 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] رخام بيج
	الجدران / الدهان
	ألواح بورسلان بمظهر الرخام ومظهر الترافرتين مقاس 120×280 سم على الجدار المميز، وبلاط بحجم كبير في الأماكن الأخرى. بدون حجر طبيعي.
	280 سم
	دورات مياه الضيوف — التشطيبات

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	وحدات معلقة على الجدار بمقاس قياسي مع واجهات قشرة خشبية وأحواض سيراميك مدمجة بدلاً من الأحواض الحجرية المنحوتة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	دورات مياه الضيوف — كاونترات المغاسل

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مرآة بإضاءة خلفية بالإضافة إلى وحدة إضاءة جدارية واحدة؛ ويتم الإبقاء على تجويف الإكسسوارات المضاء في دورة مياه الضيوف فقط.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمامات الضيوف — الإضاءة

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	المعادن / الإكسسوارات
	خلاطات بلون أسود مطفي أو نيكل مفرش من فئة ممتازة متوسطة السعر.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمامات الضيوف — التجهيزات

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	أرضية الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	حمامات الضيوف — كامل الأرضية

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	جدران الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · 9 مم
	حمامات الضيوف — الجدران الرطبة بكامل الارتفاع

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمامات الضيوف — مناطق الجدران غير المبلطة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر) خلف كاونتر المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	حمامات الضيوف — جدار المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	حمامات الضيوف — كامل السقف

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	كاونتر مغسلة معلق على الجدار، قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي، أدراج ذاتية الإغلاق، إضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	حمامات الضيوف — جدار المغسلة

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح المغسلة
	سطح كوارتز مع حوض سيراميك تحت السطح، مصقول. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	حمامات الضيوف — المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون حواف مع خزان طرد مخفي، أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات بلون برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / بتقنية PVD المصقولة بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمامات الضيوف — المرحاض والحوض

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	مظهر نحاسي بتقنية PVD المصقولة / مطلي بالبودرة بلون برونزي شامبانيا — صنابير، طقم دش، علاقة مناشف، إكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمامات الضيوف — جميع التجهيزات

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب مخفي بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة لامات / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية، حشوة مقاومة للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	حمامات الضيوف — باب المدخل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الممرات والمناطق الانتقالية
الطابق الأرضي  ·  الروابط بين البهو والأجنحة وممر الخدمة
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	TL-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	بورسلان مستمر 120×120 cm، بدون شرائح فاصلة.
	120 cm
	الممرات والمناطق الانتقالية — الأرضيات

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الأبواب / معالجة النوافذ
	أبواب مخفية بارتفاع قياسي مكسوة بالقشرة مع مقابض سوداء بسيطة؛ أبواب الخدمات مدهونة ومخفية مع الجدار.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الممرات والمناطق الانتقالية — الأبواب

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مجرى إضاءة مخفية (كوف) واحد، سبوتات فقط حيث يلزم تحديد الأبواب.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الممرات والمناطق الانتقالية — الإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	الممرات والمناطق الانتقالية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — جميع الجدران باستثناء الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الممرات والمناطق الانتقالية — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	الممرات والمناطق الانتقالية — الجدار النهائي للممر

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	الممرات والمناطق الانتقالية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — محيط جميع الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	الممرات والمناطق الانتقالية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	الممرات والمناطق الانتقالية — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الممرات والمناطق الانتقالية — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
غرفة العاملة، حمام الخدمة والغلاية
الطابق الأرضي  ·  غرفة الخادمة في الزاوية الشمالية الشرقية كما هو مخطط · دورة مياه خدمات 1.82 m · تجويف الغلاية بجانب بئر السلم
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سرير مفرد، خزانة ملابس ميلامين بمظهر البلوط مع رف مفتوح، مكتب مغطى باللايمينات، ستارة رول على النافذة الموضحة بالمخطط.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — غرفة الخادمة

	TL-01 / LT-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	بورسلان بحجم كبير حتى ارتفاع 2.10 m، مرحاض ملاصق للجدار، وحدة مغسلة مدمجة — التمديدات الصحية على الجدار الرطب الموضح بالمخطط.
	2.10 m
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — حمام الخدمة

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	تشطيب خاص / تجهيزات
	غسالة ومجفف في تجويف مهوى خلف أبواب مدهونة مخفية؛ الإبقاء على تجويف الغلاية مع لوح جريل.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — الغسيل والغلاية

	TL-01 / WF-01 / LT-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	دهان كريمي قابل للغسيل، أرضية بورسلان بيج مطفي، سبوتات غائرة بدرجة حرارة 3000 K.
	3000 K
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — التشطيبات والإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — كامل محيط الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — باب (أبواب) المدخل

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	أرضية الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — كامل الأرضية

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	جدران الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · 9 مم
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جدران التمديدات الرطبة بارتفاع كامل

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر) خلف كاونتر المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جدار وحدة المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — كامل السقف

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	كاونتر مغسلة معلق على الجدار، قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي، أدراج ذاتية الإغلاق، إضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جدار وحدة المغسلة

	ST-01 / TL-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	منطقة الدش
	جدران بورسلان بمظهر الرخام، تجويف غائر، حاجز زجاجي سيكوريت شفاف بدون إطار سمك 8 mm؛ صفاية طولية مجهزة لتركيب البلاط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — كابينة دش مفتوحة (ممشى)

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح المغسلة
	سطح كوارتز مع حوض سيراميك تحت السطح، مصقول. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — وحدة المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون حواف مع خزان طرد مخفي، أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات بلون برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / بتقنية PVD المصقولة بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — المرحاض وحوض المغسلة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	مظهر نحاسي بتقنية PVD المصقولة / مطلي بالبودرة بلون برونزي شامبانيا — صنابير، طقم دش، علاقة مناشف، إكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — جميع التجهيزات

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب مخفي بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة لامات / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية، حشوة مقاومة للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	غرفة الخادمة، حمام الخدمة والغلاية (حمام الخدمة) — باب المدخل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
البهو الرئيسي ومطبخ التحضير
الطابق العلوي  ·  بهو 3.75 × 2.50 m · خزائن مطبخ تحضيري بطول 1.60 m على جدار البهو
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	امتداد بطول 1.60 m: خزائن سفلية مسبقة الصنع مع أدراج، وخزائن علوية، وتجويف مفتوح بينهما. واجهات مطفية بلون بيج-توب مع لمسة بمظهر البلوط، وإكسسوارات إغلاق ناعم.
	1.60 m
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — أعمال خشب مطبخ التحضير

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	أسطح العمل / الحجر
	سطح كوارتز صناعي مع حوض ستانلس ستيل 400 mm تحت السطح وخلاط أسود. تمديدات المياه والصرف في جدار الحمام المجاور — لا يوجد جدار رطب جديد.
	400 mm
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — سطح العمل والحوض

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مقبسان ثنائيان فوق سطح العمل للغلاية وآلة القهوة، ومقبس واحد داخل التجويف، مع دائرة كهربائية مخصصة وقاطع محلي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — الأعمال الكهربائية

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	شريط إضاءة LED أسفل الخزائن بالإضافة إلى شريط إضاءة دافئة للتجويف متصل بدائرة إضاءة ليلية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — الإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — جدار مطبخ التحضير

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — كامل محيط الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — باب/أبواب الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	خزائن المطبخ
	مطبخ تحضير مدمج، وحدات علوية وسفلية بدهان لاكر مطفي بلون بيج دافئ/توب مع قشرة بلوط طبيعي صناعي / HPL بمظهر البلوط على ألواح MR-MDF، وتجويف مفتوح مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 / 350 mm
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — جدار مطبخ التحضير

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح عمل المطبخ
	كوارتز، أبيض دافئ مع عروق رمادية ناعمة، مصقول مع حوض صغير تحت السطح. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — مطبخ التحضير

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	الخلفية (Splashback)
	لوح حجري مطابق مع إضاءة LED أسفل الخزائن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	بارتفاع كامل بين الوحدات
	البهو الرئيسي ومطبخ التحضير — مطبخ التحضير


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم
الطابق العلوي  ·  4.05 × 5.40 m (4.10 m عند جدار السرير)
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	JN-01 / TX-01
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] منسوجات
	الجدران / الدهان
	مجموعة ألواح منجدة مسبقة الصنع بقماش بلون رملي دافئ، تحيط بها ألواح بمظهر القشرة — بدون إطار خشب جوز مصنع في الموقع.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — جدار خلفية السرير

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	مجرى إضاءة مخفية (كوف) بدرجة واحدة مع سبوتات؛ ثريتان متدليتان من الكتالوج بجانبي السرير بدلاً من النجفة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — السقف والإضاءة

	JN-02 / WF-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الأرضيات / التبليط
	دهان فاخر بالإضافة إلى جدار واحد بورق جدران ذي ملمس بارز؛ أرضية لامات بمظهر البلوط بدلاً من خشب البلوط الطبيعي أو شبه الطبيعي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — الجدران والأرضية

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — كامل محيط الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — باب/أبواب الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بكامل الارتفاع، قشرة بلوط طبيعي صناعي / HPL بمظهر البلوط على ألواح MR-MDF، مطفية، إضاءة LED داخلية، إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة النوم — جدار خزانة الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس
الطابق العلوي  ·  منطقة ملابس مفتوحة متصلة بغرفة النوم، كما هو مخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	وحدات مسبقة الصنع بكامل الارتفاع، واجهات بيج مطفية، أدراج إغلاق ناعم، قضبان تعليق مزدوجة، قسمان مفتوحان للعرض مع شرائط LED.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — خزائن الملابس

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	وحدة مغسلة معلقة مكسوة بالقشرة بطول 1.10 m مع سطح كوارتز، ومجموعة أدراج، ومرآة دائرية مضيئة بسيطة.
	1.10 m
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — وحدة المغسلة

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	شرائط LED داخل الخزائن تعمل بحساسات الأبواب، بالإضافة إلى وحدة إضاءة سقفية غائرة واحدة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — الإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — كامل محيط الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — باب/أبواب الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02 / MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس بكامل الارتفاع، قشرة بلوط طبيعي صناعي / HPL بمظهر البلوط على ألواح MR-MDF، واجهات مطفية؛ أبواب عرض زجاجية ملونة باللون البرونزي، إضاءة LED مدمجة، أدراج داخلية بمظهر الجلد. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — جميع جدران خزائن الملابس

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	أعمال النجارة
	جزيرة ملابس / طاولة زينة مع كوارتز، أبيض دافئ مع عروق رمادية ناعمة، سطح مصقول ومرآة بطول كامل. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	سطح بسماكة 20 mm
	الجناح الرئيسي الأول — غرفة الملابس — الوسط / جدار طاولة الزينة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق
الطابق العلوي  ·  الموقع وجدران التمديدات الصحية تماماً كما هو مخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	بورسلان بمظهر الرخام مقاس 120×280 cm على جدران المغسلة والدش، مع بلاط متناسق بحجم كبير في الأماكن الأخرى.
	280 سم
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — الجدران والأرضية

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	وحدة مغسلة معلقة مكسوة بالقشرة بطول 1.40 m، سطح كوارتز مع حوض مدمج، وخزانة مرآة بإضاءة خلفية.
	1.40 m
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — وحدة المغسلة

	GL-01 / LT-01
	[image: ] زجاج شفاف
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	منطقة دش مفتوحة مع لوح زجاجي ثابت بدون إطار، صفاية طولية، خلاط ثرموستاتي؛ مرحاض معلق مع خزان طرد مخفي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — الدش والمرحاض

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	أرضية الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — كامل الأرضية

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	جدران الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · 9 مم
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — الجدران الرطبة بكامل الارتفاع

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر) خلف كاونتر المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — جدار المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — كامل السقف

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	كاونتر مغسلة معلق على الجدار، قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي، أدراج ذاتية الإغلاق، إضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — جدار المغسلة

	ST-01 / TL-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	منطقة الدش
	جدران بورسلان بمظهر الرخام، تجويف غائر، حاجز زجاجي سيكوريت شفاف بدون إطار سمك 8 mm؛ صفاية طولية مجهزة لتركيب البلاط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — منطقة الدش المفتوحة

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح المغسلة
	سطح كوارتز مع حوض سيراميك تحت السطح، مصقول. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — وحدة المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون حواف مع خزان طرد مخفي، أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات بلون برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / بتقنية PVD المصقولة بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — المرحاض والحوض

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	مظهر نحاسي بتقنية PVD المصقولة / مطلي بالبودرة بلون برونزي شامبانيا — صنابير، طقم دش، علاقة مناشف، إكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — جميع التجهيزات

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب مخفي بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة لامات / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية، حشوة مقاومة للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	الجناح الرئيسي الأول — الحمام الملحق — باب الدخول


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم
الطابق العلوي  ·  6.95 × 5.00 m (5.50 m حتى خط الشرفة)، مع الشرفة بمقاس 4.90 × 1.20 m
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01 / JN-02
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدران / الدهان
	لوحان من البورسلان بمظهر الرخام مع إطار من قشرة البلوط، بدلاً من الحجر الطبيعي المتطابق (بوك ماتش).
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — جدار خلفية السرير

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	مجرى إضاءة مخفية (كوف) مزدوج، بدون تجاويف سقفية؛ وحدة إضاءة ديكورية متوسطة بالإضافة إلى إضاءة جدارية بجانبي السرير.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — السقف والإضاءة

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سرير ومقعد منجدان بقماش عملي مقاوم من مصنع محلي؛ طاولات جانبية للسرير بسطح لامات وواجهات قشرة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — الأثاث

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — كامل محيط الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — باب/أبواب الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بكامل الارتفاع، قشرة بلوط طبيعي صناعي / HPL بمظهر البلوط على ألواح MR-MDF، مطفية، إضاءة LED داخلية، إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة النوم — جدار خزانة الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس
الطابق العلوي  ·  منطقة الملابس كما هي موضحة بالمخطط بين غرفة النوم والحمام الملحق
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	وحدات مسبقة الصنع على ثلاثة جدران، واجهات بلون توب مطفي، مزيج من التعليق والأدراج وقسمين مفتوحين مضيئين.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — خزائن الملابس

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	تشطيب خاص / تجهيزات
	جزيرة أدراج مستقلة بطول 1.20 m مع سطح كوارتز بدلاً من جزيرة مصممة خصيصاً ومثبتة.
	1.20 m
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — الوحدة المركزية

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة LED للخزائن بالإضافة إلى وحدتي إضاءة سقفية غائرة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — الإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — جميع الجدران المدهونة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — كامل محيط الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — باب/أبواب الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02 / MT-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس بكامل الارتفاع، قشرة بلوط طبيعي صناعي / HPL بمظهر البلوط على ألواح MR-MDF، واجهات مطفية؛ أبواب عرض زجاجية ملونة باللون البرونزي، إضاءة LED مدمجة، أدراج داخلية بمظهر الجلد. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — جميع جدران خزائن الملابس

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	أعمال النجارة
	جزيرة ملابس / طاولة زينة مع كوارتز، أبيض دافئ مع عروق رمادية ناعمة، سطح مصقول ومرآة بطول كامل. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	سطح بسماكة 20 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — غرفة الملابس — الوسط / جدار طاولة الزينة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق
الطابق العلوي  ·  الموقع وجدران التمديدات الصحية تماماً كما هو مخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	بورسلان بحجم كبير بمظهر الترافرتين في كامل الحمام، مع لوح مميز بلون أغمق خلف المغسلة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — الجدران والأرضية

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	وحدة مغسلة مزدوجة معلقة بطول 1.80 m، واجهات قشرة، سطح كوارتز مع حوضين مدمجين، ومرآة بإضاءة خلفية على كامل العرض.
	1.80 m
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — وحدة المغسلة

	GL-01 / LT-01
	[image: ] زجاج شفاف
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	منطقة دش مفتوحة مع زجاج ثابت، رأس دش مطري سقفي ودش يدوي؛ مرحاض معلق مع خزان طرد مخفي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — الدش والمرحاض

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	أرضية الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — كامل الأرضية

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	جدران الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · 9 مم
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — الجدران الرطبة بكامل الارتفاع

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر) خلف كاونتر المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — جدار المغسلة

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — كامل السقف

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	كاونتر مغسلة معلق على الجدار، قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي، أدراج ذاتية الإغلاق، إضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — جدار المغسلة

	ST-01 / TL-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	منطقة الدش
	جدران بورسلان بمظهر الرخام، تجويف غائر، حاجز زجاجي سيكوريت شفاف بدون إطار سمك 8 mm؛ صفاية طولية مجهزة لتركيب البلاط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — منطقة الدش المفتوحة

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح المغسلة
	سطح كوارتز مع حوض سيراميك تحت السطح، مصقول. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — وحدة المغسلة

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون حواف مع خزان طرد مخفي، أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات بلون برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / بتقنية PVD المصقولة بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — المرحاض والحوض

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	مظهر نحاسي بتقنية PVD المصقولة / مطلي بالبودرة بلون برونزي شامبانيا — صنابير، طقم دش، علاقة مناشف، إكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — جميع التجهيزات

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب مخفي بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة لامات / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية، حشوة مقاومة للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	الجناح الرئيسي الثاني — الحمام الملحق — باب الدخول


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
غرفة النوم الثالثة
الطابق العلوي  ·  4.30 × 4.30 m
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	دهان فاخر مع لوح MDF مدهون ومحزز خلف السرير.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الثالثة — الجدران

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	أعمال النجارة / الأعمال الخشبية
	مجموعة خزائن ملابس مسبقة الصنع ومكتب دراسة مغطى باللايمينات مع واجهة قشرة وشريط LED.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الثالثة — أعمال الخشب

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مجرى إضاءة مخفية (كوف) بالإضافة إلى سبوتات؛ مصباحا قراءة جداريان بسيطان.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الثالثة — الإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	غرفة النوم الثالثة — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة النوم الثالثة — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الثالثة — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	غرفة النوم الثالثة — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة النوم الثالثة — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة النوم الثالثة — كامل محيط الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	غرفة النوم الثالثة — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة النوم الثالثة — باب/أبواب الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الثالثة — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بكامل الارتفاع، قشرة بلوط طبيعي صناعي / HPL بمظهر البلوط على ألواح MR-MDF، مطفية، إضاءة LED داخلية، إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	غرفة النوم الثالثة — جدار خزانة الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
غرفة النوم الرابعة
الطابق العلوي  ·  4.95 × 5.00 m (البحر الإنشائي 5.10 m)
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران / الدهان
	دهان ذو ملمس بارز أو ورق جدران سميك على جدار السرير بدلاً من الجبس المضلع.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرابعة — الجدران

	TX-01
	[image: ] منسوجات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سرير منجد بنسيج رملي، طاولات جانبية للسرير مكسوة بالقشرة، ومقعد قماشي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرابعة — الأثاث

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مجرى إضاءة مخفية (كوف)، سبوتات وثريتان متدليتان بجانبي السرير.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	غرفة النوم الرابعة — الإضاءة

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات
	بورسلان بمظهر الرخام مقصوص الأطراف (عروق بيج دافئ / كريمي)، مطفي-ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · بسماكة 9–10 مم
	غرفة النوم الرابعة — كامل مساحة الأرضية

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5 جاهز للدهان
	لياسة 10–13 mm
	غرفة النوم الرابعة — جميع الجدران عدا الجدار المميز

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرابعة — جميع الجدران المدهونة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	غرفة النوم الرابعة — جدار خلفية السرير المنجد / المكسو بالألواح الخشبية

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بسماكة 12.5 mm · ارتفاع 2.9–3.0 m من مستوى الأرضية المشطبة (FFL)
	غرفة النوم الرابعة — كامل السقف

	WF-01 / MT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] نحاس مفرش
	النعلات
	نعلة غائرة بفاصل ظل، إطار برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس / MDF مدهون محاذٍ للجدار
	بارتفاع 80 mm · بروز 10 mm
	غرفة النوم الرابعة — كامل محيط الجدران

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	أعمال النجارة
	قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قلب بسماكة 18 مم
	غرفة النوم الرابعة — الوحدات المدمجة وتكسية الجدران

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب محاذٍ للجدار بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة رقائقية / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	900×2700 mm · ضلفة بسماكة 50 mm
	غرفة النوم الرابعة — باب/أبواب الدخول

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	PVD مفرش بمظهر النحاس / برونز شامبانيا مطلي بالبودرة — مقابض الأبواب، التطعيمات، تركيبات الإضاءة، مقابض أعمال النجارة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	غرفة النوم الرابعة — جميع الأعمال المعدنية الظاهرة

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	خزائن الملابس
	خزائن ملابس مدمجة بكامل الارتفاع، قشرة بلوط طبيعي صناعي / HPL بمظهر البلوط على ألواح MR-MDF، مطفية، إضاءة LED داخلية، إغلاق ناعم. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	عمق 600 mm · من الأرضية إلى السقف
	غرفة النوم الرابعة — جدار خزانة الملابس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الشرفات
الطابق العلوي  ·  شرفتان، بطول 4.85 m و 4.90 m، والأعماق كما هو مخطط
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	بورسلان خارجي بمظهر الترافرتين سمك 20 mm على ركائز بدلاً من ألواح الحجر الطبيعي.
	20 mm
	الشرفات — التبليط

	TL-01 / WF-01 / GL-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] دهان أبيض دافئ
	المعادن / الإكسسوارات
	سترة مكسوة باللياسة ومدهونة مع جلسة من البورسلان؛ بدون إضافة درابزين معدني أو زجاجي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الشرفات — الدرابزين والسترة

	GL-01 / LT-01 / LS-01
	[image: ] زجاج شفاف
[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	طقم جلسة من الألمنيوم والحبال، أحواض نباتات من الفايبرجلاس، إضاءة درجات غائرة وإضاءة غسيل جدران واحدة لكل شرفة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الشرفات — الأثاث والإضاءة

	ST-04 / TL-01 / JN-02
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات الخارجية
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11 مع أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، مناطق بلون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · 20 mm
	الشرفات — كامل الشرفة، منفذة بميول لتصريف المياه

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة (رندة) أكريليك خارجية محكمة، بلون رملي دافئ / بيج، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الشرفات — السترة والجدران الخلفية

	MT-01 / GL-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] زجاج شفاف
	حاجز الحماية (الدرابزين)
	زجاج مغلف شفاف بدون إطار، مع نعلة علوية بلون برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / بتقنية PVD المصقولة بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	12+12 mm · 1100 mm
	الشرفات — الحواف المفتوحة

	JN-02 / WF-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الأسقف
	بطن سقف خارجي، ألواح أسمنتية مدهونة بلون أبيض دافئ / شرائح ألومنيوم بمظهر خشبي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الشرفات — المنطقة المغطاة

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	النعلات
	نعلة بلاط مطابقة
	100 mm
	الشرفات — نعلة الجدار

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	الأبواب
	أبواب منزلقة من الألومنيوم النحيف مع عازل حراري (Thermally broken)، بلون برونزي داكن، بزجاج مزدوج. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب الواجهة
	الشرفات — الفتحة المؤدية إلى غرفة النوم/البهو

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	التشطيبات المعدنية
	وحدات إضاءة من الألمنيوم المطلي بالبودرة باللون البرونزي الداكن / بلون برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / بتقنية PVD المصقولة بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الشرفات — التجهيزات


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
بسطة السلم والجدار المميز
الطابق العلوي  ·  حسب مخطط الطابق العلوي المعتمد
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	درجات السلم (النائم)
	نائم درج من البورسلان بمظهر الرخام مع أنف ملفوف، مطفي مانع للانزلاق. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	النائم 300 mm · القائم 160–170 mm · 20–30 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — جميع قلبات وبسطات السلم

	GL-01
	[image: ] زجاج شفاف
	حاجز الحماية (الدرابزين)
	زجاج مصفح ومقسى شفاف بدون إطار مثبت في مجرى أرضي غائر، بدون قضبان تثبيت للدرابزين. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	زجاج مصفح 12+12 mm · بارتفاع 1100 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — الجانب المفتوح للقلبات والبسطة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	مقبض الدرابزين
	درابزين نحيف مثبت على الجدار برونز شامبانيا مطلي بالبودرة / PVD مفرش بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	Ø40 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — جانب الجدار

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	إضاءة الدرج
	إضاءة درجات غائرة LED بقوة 2700K / شريط LED أسفل نائم الدرجة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	بسطة الدرج والجدار المميز — كل درجة رقم 2

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران
	لياسة جبسية ناعمة، تشطيب ناعم بمستوى Level-5
	—
	بسطة السلم والجدار المميز — جدران بئر السلم

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	دهان جدران: مستحلب مطفي قابل للغسيل بلون أبيض دافئ / جريج (Jotun Fenomastic أو ما يعادله)، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	بسطة السلم والجدار المميز — جدران بئر السلم

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	بسطة السلم والجدار المميز — جدار السلم بارتفاع مزدوج

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف من ألواح الجبس، دهان مطفي بلون أبيض دافئ، فاصل ظل محيطي (shadow-gap) مع إضاءة مخفية LED بقوة 2700K، سبوتات غائرة بدون إطار؛ نجفة مميزة في الفراغ ذو الارتفاع المزدوج. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	بسطة السلم والجدار المميز — بطنية السلم والفراغ

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	النعلات
	نعلة درج من نائم درج من البورسلان بمظهر الرخام المطابق مع أنف ملفوف
	100 mm
	بسطة السلم والجدار المميز — فخذ السلم الجداري


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الحمام والمراحيض المشتركة
الطابق العلوي  ·  حسب مخطط الطابق العلوي المعتمد
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	أرضية الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، مطفي مانع للانزلاق (R10). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · تركيب باتجاه الميول
	الحمام والمراحيض المشتركة — كامل الأرضية

	ST-01 / TL-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	جدران الحمام
	بورسلان بمظهر الرخام، ساتان. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	1200×600 مم · 9 مم
	الحمام والمراحيض المشتركة — الجدران الرطبة بكامل الارتفاع

	WF-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
	دهان الجدران
	مستحلب مطفي مقاوم للرطوبة والعفن، بلون أبيض دافئ، 2 طبقات فوق طبقة التأسيس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام والمراحيض المشتركة — مساحات الجدران غير المبلطة

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدار المميز
	تكسية بألواح بورسلان بمظهر الترافرتين بحجم كبير (تأثير الحجر) خلف كاونتر المغسلة مع مرآة بإضاءة خلفية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح مقاس 1200×2400 مم · 6–12 مم
	الحمام والمراحيض المشتركة — جدار منضدة التزيين

	WF-01 / LT-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأسقف
	سقف جبسي مقاوم للرطوبة (MR)، دهان مطفي مقاوم للعفن بلون أبيض دافئ، سبوتات غائرة بدون إطار بمعيار حماية IP44. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح جبس مقاومة للرطوبة (MR) بسماكة 12.5 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — كامل السقف

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	المغسلة
	كاونتر مغسلة معلق على الجدار، قشرة بلوط طبيعي مصنعة / HPL بمظهر البلوط على MDF مقاوم للرطوبة (MR-MDF)، مطفي، أدراج ذاتية الإغلاق، إضاءة LED سفلية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	550 mm deep
	الحمام والمراحيض المشتركة — جدار منضدة التزيين

	ST-01 / TL-01 / GL-01 / LT-01
	[image: ] رخام بيج
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	منطقة الدش
	جدران بورسلان بمظهر الرخام، تجويف غائر، حاجز زجاجي سيكوريت شفاف بدون إطار سمك 8 mm؛ صفاية طولية مجهزة لتركيب البلاط؛ خلاط ثرموستاتي مخفي ورأس دش مطري سقفي. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	قاطع زجاجي 10 mm · مجرى تصريف 800 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — كابينة الدش

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح المغسلة
	سطح كوارتز مع حوض سيراميك تحت السطح، مصقول. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	20 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — منضدة التزيين

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأدوات الصحية
	مرحاض معلق بدون حواف مع خزان طرد مخفي، أبيض لامع؛ لوحة ضغط وخلاطات بلون برونزي شامبانيا مطلي بالبودرة / بتقنية PVD المصقولة بمظهر النحاس. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام والمراحيض المشتركة — المرحاض والحوض

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	التشطيبات المعدنية
	مظهر نحاسي بتقنية PVD المصقولة / مطلي بالبودرة بلون برونزي شامبانيا — صنابير، طقم دش، علاقة مناشف، إكسسوارات. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحمام والمراحيض المشتركة — جميع التجهيزات

	JN-02 / LT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الأبواب
	باب مخفي بكامل الارتفاع، مغطى بطبقة لامات / قشرة بمظهر البلوط، إطار مخفي، مفصلات مخفية، حشوة مقاومة للرطوبة. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	800×2700 mm
	الحمام والمراحيض المشتركة — باب المدخل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  الكتل والنسب الحالية دون تغيير
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-04 / TL-01 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الجدران / الدهان
	لياسة خارجية ذات ملمس بارز بلون جريج دافئ على معظم الواجهة، مع تطبيق بورسلان بمظهر الحجر مقاس 60×120 cm فقط على إطار المدخل والعمودين البارزين بالطابق الأرضي — ما يقارب 20% من المساحة بدلاً من الحجر الجيري الكامل.
	120 cm · 20%
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — استراتيجية التكسية

	JN-01 / JN-02
	[image: ] خشب جوز مدخن
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	باب بكامل الارتفاع من ألواح الألمنيوم المركبة بمظهر البلوط بدلاً من خشب الجوز الصلب؛ بنفس النسب ومظهر الباب المحوري.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — المدخل

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	المعادن / الإكسسوارات
	إطارات نوافذ وقواطع من الألمنيوم المطلي بالبودرة الداكنة، قطاعات قياسية.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — الأعمال المعدنية

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	إضاءة أرضية غائرة موجهة للأعلى عند الأعمدة البارزة، وإضاءة خطية فوق المدخل، بدرجة حرارة 2700 K، متصلة بحساس غسق فردي.
	2700 K
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — الإضاءة

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — الممرات، الشرفات وتنسيق الموقع الصلب

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — الواجهات، السور والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — الأرضيات الخشبية، التكسيات والشاشات الشرائحية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الأمامية والمدخل الرئيسي — حسب مخطط الإضاءة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الواجهة الخلفية والشرفة
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  كما هو مخطط، تفتح على شرفة المسبح
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	ST-03 / TL-01
	[image: ] ترافرتين
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	بورسلان خارجي بمظهر الترافرتين، مقاس 60×120 cm، مركب على مونة أسمنتية ورمل.
	120 cm
	الواجهة الخلفية والشرفة — التبليط

	JN-02 / WF-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	تشطيب خاص / تجهيزات
	بطن سقف مدهون مع حزام ألمنيوم رفيع بمظهر الشرائح بدلاً من سقف خشبي كامل.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الخلفية والشرفة — بطن السقف

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سبوتات غائرة في بطن السقف وخط LED مستمر عند التقاء الجدار بالسقف.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الواجهة الخلفية والشرفة — الإضاءة

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	الواجهة الخلفية والشرفة — الممرات، الشرفات وتنسيق الموقع الصلب

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	الواجهة الخلفية والشرفة — الواجهات، السور والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الخلفية والشرفة — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	الواجهة الخلفية والشرفة — الأرضيات الخشبية، التكسيات والشاشات الشرائحية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الواجهة الخلفية والشرفة — حسب مخطط الإضاءة


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
حمام السباحة
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  11.00 × 5.92 m — المساحة المخصصة تماماً في المخطط العام للموقع
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	WF-01 / GL-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] زجاج شفاف
	الجدران / الدهان
	موزاييك زجاجي بلون رملي فاتح أو لياسة مسابح فاخرة بدلاً من التكسية الكاملة بالحجر، للحصول على نفس لون الماء.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	حمام السباحة — التشطيبات

	TL-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	الأرضيات / التبليط
	حواف من البورسلان المقاوم للانزلاق سمك 20 mm بحافة مستوية؛ مع أرضية بورسلان متناسقة للمحيط.
	20 mm
	حمام السباحة — الحواف والأرضية المحيطة

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أربع وحدات إضاءة LED تحت الماء بالإضافة إلى إضاءة درجات غائرة، بدرجة حرارة 2700 K على الأرضية المحيطة.
	2700 K
	حمام السباحة — الإضاءة

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	حمام السباحة — الممرات، الشرفات وتنسيق الموقع الصلب

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	حمام السباحة — الواجهات، السور والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمام السباحة — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	حمام السباحة — الأرضيات الخشبية، التكسيات والشاشات الشرائحية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	حمام السباحة — حسب مخطط الإضاءة

	ST-04 / TL-01 / GL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	تشطيب المسبح
	داخل المسبح من الموزاييك الزجاجي / البورسلان بلون بيج رملي، والحواف من البورسلان الخارجي المجلي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	مسبح بمقاس 11.00×5.92 m · أغطية الحواف بمقاس 600×400×30 mm
	حمام السباحة — جسم المسبح وحوافه

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	منطقة الجلوس حول المسبح (سطح المسبح)
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11، مقاوم للانزلاق. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 mm · 20 mm
	حمام السباحة — منطقة التشميس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
منطقة الشواء والمطبخ الخارجي
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  في الموقع المخصص في المخطط العام للموقع، تحت مظلة معمارية
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	TL-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	أسطح العمل / الحجر
	هيكل من البلوك مكسو بالبورسلان الخارجي مع سطح عمل من البورسلان سمك 20 mm؛ شواية غاز مدمجة، حوض ستانلس ستيل وثلاجة تحت سطح العمل.
	20 mm
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — سطح العمل

	JN-02 / WF-01 / MT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] دهان أبيض دافئ
	تشطيب خاص / تجهيزات
	هيكل حديدي مطلي بالبودرة مع بطن سقف مدهون وحزام من شرائح الألمنيوم، بدلاً من المظلة الخشبية ذات الإطار البرونزي.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — المظلة

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	شريط إضاءة للعمل أسفل حافة المظلة بالإضافة إلى سبوت لايت دافئ واحد لكل قسم.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — الإضاءة

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — الممرات، الشرفات وتنسيق الموقع الصلب

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — الواجهات، الجدران المحيطة والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — الأرضيات الخارجية، التكسيات والشرائح الخشبية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — وفقاً لمخطط الإضاءة

	ST-05
	[image: ] كوارتز
	سطح عمل خارجي
	جرانيت داكن معالج بالحرارة / بمظهر جلدي أو حجر متلبد خارجي، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	30 مم
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — طاولة الشواء مع حوض وثلاجة

	JN-02 / MT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	خزائن خارجية
	هياكل من الستانلس ستيل المقاوم للعوامل البحرية مع أبواب HPL برونزية داكنة / بمظهر الخشب. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — الوحدات السفلية

	JN-02 / MT-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	مظلة
	مظلة معمارية، ألومنيوم برونزي داكن مع بطانة سقف من شرائح بمظهر الخشب. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب المخطط
	منطقة الشواء والمطبخ الخارجي — فوق منطقة الشواء


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الجلسة الخارجية
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  منصة مرتفعة في الشمال الشرقي من المخطط العام للموقع
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	جلسة تركيبية (موديولار) من الألمنيوم والحبال مع وسائد سريعة الجفاف بلون رملي؛ طاولات منخفضة بسطح سيراميك.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجلسة الخارجية — الأثاث

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	مظلة (برجولا) من الألمنيوم المكسو بمسحوق عازل (بودر كوتد) مع شرائح ثابتة بدلاً من هيكل الخشب الصلب.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجلسة الخارجية — الهيكل

	TL-01 / JN-02
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأرضيات / التبليط
	بورسلان خارجي بمظهر الخشب بدلاً من الأرضيات الخشبية الخارجية — لا يتطلب تزييتاً سنوياً.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الجلسة الخارجية — الأرضية الخارجية

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	الجلسة الخارجية — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	الجلسة الخارجية — الواجهات، الجدران المحيطة والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجلسة الخارجية — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	الجلسة الخارجية — الأرضيات الخارجية، التكسيات والشرائح الخشبية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الجلسة الخارجية — وفقاً لمخطط الإضاءة

	JN-02 / MT-01 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	برجولا
	برجولا ألومنيوم برونزي داكن مع شفرات بمظهر الخشب، وتنجيد من قماش خارجي بلون رملي / رمادي داكن (توب). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب المخطط
	الجلسة الخارجية — منطقة الجلوس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
منطقة تناول الطعام الخارجية
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  مجاورة لمنطقة الشواء كما هو موضح بالرسم
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	أسطح العمل / الحجر
	طاولة ألمنيوم بطول 2.40 m مع سطح سيراميك وثمانية كراسي طعام منسوجة.
	2.40 m
	منطقة تناول الطعام الخارجية — الطاولة والمقاعد

	SP-01
	[image: ] برونز داكن / خاص
	تشطيب خاص / تجهيزات
	امتداد لمظلة الشواء بدلاً من هيكل منفصل — بناء واحد باستعمالين.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة تناول الطعام الخارجية — المظلة

	LT-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
	تشطيب خاص / تجهيزات
	وحدتا إضاءة معلقتان بإضاءة دافئة تحت المظلة مع مفتاح تعتيم (ديمر).
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة تناول الطعام الخارجية — الإضاءة

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	منطقة تناول الطعام الخارجية — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	منطقة تناول الطعام الخارجية — الواجهات، الجدران المحيطة والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة تناول الطعام الخارجية — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	منطقة تناول الطعام الخارجية — الأرضيات الخارجية، التكسيات والشرائح الخشبية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة تناول الطعام الخارجية — وفقاً لمخطط الإضاءة

	JN-02 / MT-01 / TX-01
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
[image: ] نحاس مفرش
	برجولا
	برجولا ألومنيوم برونزي داكن مع شفرات بمظهر الخشب، وتنجيد من قماش خارجي بلون رملي / رمادي داكن (توب). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حسب المخطط
	منطقة تناول الطعام الخارجية — منطقة الجلوس


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
منطقة ألعاب الأطفال
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  منطقة مخصصة في الموقع الموضح على المخطط العام للموقع
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	FL-01
	[image: ] مطاط EPDM
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أرضية أمان مطاطية مدمجة بلون رملي — من نفس عائلة المنتج للخيار 1، بلون سادة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة ألعاب الأطفال — الأرضيات

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	تشطيب خاص / تجهيزات
	هيكل تسلق وأرجوحة جاهزة من الكتالوج بلمسة نهائية بمظهر الخشب بدلاً من هيكل مخصص من خشب البلوط.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة ألعاب الأطفال — الألعاب

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	سياج شجيرات منخفض يفصل عن سطح المسبح مع وحدتي إضاءة أرضية عمودية (بولارد).
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	منطقة ألعاب الأطفال — الحجب والإضاءة

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	منطقة ألعاب الأطفال — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	منطقة ألعاب الأطفال — الواجهات، الجدران المحيطة والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة ألعاب الأطفال — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	منطقة ألعاب الأطفال — الأرضيات الخارجية، التكسيات والشرائح الخشبية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	منطقة ألعاب الأطفال — وفقاً لمخطط الإضاءة

	FL-01
	[image: ] مطاط EPDM
	أرضية الأمان
	أرضية أمان مطاطية EPDM مصبوبة في الموقع، بألوان رملي / ميرمية. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	40–80 مم (حسب ارتفاع السقوط، EN 1177)
	منطقة ألعاب الأطفال — منطقة الألعاب بالكامل


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
الخيار 2 · فخامة عصرية اقتصادية
الحديقة، الممرات والإضاءة
الأعمال الخارجية والمساحات المفتوحة  ·  كامل القسيمة كما هو موضح في المخطط العام للموقع
	المرجع
	العينة
	البند
	المادة · اللون · التشطيب
	المقاس / السماكة
	الموقع الدقيق

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ستة أنواع مكررة: الزيتون، الفرانجيباني (الياسمين الهندي)، سياج الفيكس المقصوص، الأغاف، مغطيات التربة من اللانتانا، وعشب البافالو. عدد أقل من العينات شبه الناضجة، مع السماح بنمو كمية أكبر من الشتلات الصغيرة.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات والإضاءة — النباتات

	TL-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	تشطيب خاص / تجهيزات
	بلاطات بورسلان خارجي على قاعدة مدكوكة مع حواف من الحصى بدلاً من الحجر الطبيعي المستمر.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات والإضاءة — الممرات

	WF-01 / GL-01 / LS-01
	[image: ] دهان أبيض دافئ
[image: ] زجاج شفاف
	تشطيب خاص / تجهيزات
	أحواض زراعة مدمجة ومكسوة باللياسة ومدهونة لتطابق الواجهة، بالإضافة إلى أحواض من الألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) عند المدخل.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات والإضاءة — أحواض الزراعة

	LT-01 / LS-01
	[image: ] إضاءة 2700K LED
[image: ] نباتات
	تشطيب خاص / تجهيزات
	ثماني وحدات إضاءة موجهة لأعلى للأشجار، وحدات إضاءة عمودية (بولارد) على طول ممر المشاة وإضاءة للدرج، جميعها بقدرة 2700 K على دائرة كهربائية واحدة تعمل من الغسق حتى منتصف الليل.
	2700 K
	الحديقة، الممرات والإضاءة — الإضاءة

	TL-01 / WF-01
	[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
[image: ] دهان أبيض دافئ
	تشطيب خاص / تجهيزات
	جدار محيط مكسو باللياسة مع إطار بوابة مكسو بالبورسلان؛ بوابة سيارات منزلقة من الألمنيوم الداكن المكسو بمسحوق عازل (بودر كوتد) وبوابة مشاة مطابقة لها.
	يُؤكَّد بالعينة/المخطط التنفيذي
	الحديقة، الممرات والإضاءة — الأسوار والبوابات

	ST-04 / TL-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] بورسلان بمظهر الرخام
	التبليط الخارجي
	بورسلان خارجي بمظهر الحجر الجيري، مقاوم للانزلاق R11. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	600×600 / 900×600 mm · 20–30 mm
	الحديقة، الممرات والإضاءة — الممرات، التراسات والتنسيق الصلب للموقع

	ST-04 / WF-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	الجدران الخارجية
	تكسية من الحجر الجيري البيج الطبيعي مع لياسة (رندة) أكريليك خارجية، بلون رملي دافئ، مطفأ. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	حجر 30 mm · لياسة 15 mm
	الحديقة، الممرات والإضاءة — الواجهات، الجدران المحيطة والجدران المميزة

	MT-01
	[image: ] نحاس مفرش
	المعادن الخارجية
	ألومنيوم مطلي بالبودرة بلون برونزي داكن (البوابات، البرجولا، الإطارات، الحليات). يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحديقة، الممرات والإضاءة — جميع الأعمال المعدنية الخارجية

	JN-02
	[image: ] خشب بلوط طبيعي / خشب طبيعي
	الأخشاب الخارجية
	أرضيات خشبية صناعية بمظهر الخشب، لون خشب التيك. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	ألواح بمقاس 140×21 mm
	الحديقة، الممرات والإضاءة — الأرضيات الخارجية، التكسيات والشرائح الخشبية

	MT-01 / LT-01
	[image: ] نحاس مفرش
[image: ] إضاءة 2700K LED
	الإضاءة الخارجية
	أعمدة إضاءة (bollards)، وإضاءة درجات السلم، وإضاءة موجهة لأعلى (uplights)، وغاسلات جدران خطية (wall-washers) بقدرة 2700K ومعيار IP65، بلون برونزي داكن. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحديقة، الممرات والإضاءة — وفقاً لمخطط الإضاءة

	ST-04 / WF-01 / LS-01
	[image: ] حجر جيري (لايمستون)
[image: ] دهان أبيض دافئ
	التنسيق الزراعي للموقع (Softscape)
	عشب طبيعي، أشجار زيتون / نخيل مميزة، شجيرات منخفضة، أحواض زراعية مرتفعة من اللياسة / الحجر الجيري، ري بالتنقيط. يُحدَّد المورّد/رمز المنتج لاحقاً.
	—
	الحديقة، الممرات والإضاءة — أحواض الزراعة والمسطحات الخضراء


الحالة: التصميم معتمد ما لم يُذكر أنه قيد التأكيد. الرموز المرجعية هي معرفات خاصة بجدول المشروع فقط.
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